{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":9,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ABQ71CV1","ABQ100CV1","ABQ125CV1","ABQ140CV1"]
["Standardni pribor","Priručnik za instalaciju","","","","Priručnik za instalaciju"]
["","Priručnik za upotrebu","","","","Priručnik za upotrebu"]
["","Zavrtanj+navrtka","","","","Zavrtanj+navrtka"]
["","Bežični daljinski upravljač","","","","Bežični daljinski upravljač"]
["","Zaštitna rešetka","","","","Zaštitna rešetka"]
["","Baterija","","","","Baterija"]
["Cevne spojnice","Tečnost","","SP","mm","9.52"]
["","Gas","","SP","mm","15.88"]
["","Ispusni otvor","","","","19.05"]
["Apsorbovana snaga","Hlađenje","","Nom.","kW","0.128"]
["","Grejanje","","Nom.","kW","0.128"]
["Sound power level","Hlađenje","","","dBA","64"]
["","Grejanje","","","dBA","64"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","600"]
["","","","Dubina","mm","1,007"]
["","","","Visina","mm","285"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizovani čelik"]
["Težina","Uređaj","","","kg","35"]
["Ventilator","Spoljni statički pritisak","","Visok","Pa","90"]
["","","","Nom.","Pa","77"]
["","","","Nizak","Pa","64"]
["Power supply","Faza","","","","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50"]
["","Ime","","","","V1"]
["","Napon","","","V","220-240"]
["Ulazna snaga","Grejanje","","Nom.","kW","","0.109"]
["","Hlađenje","","Nom.","kW","","0.109"]
["Ventilator","Spoljni statički pritisak","","Visok","Pa","","70","150","150"]
["","","","Nizak","Pa","","45","111","92"]
["Kućište","Materijal","","","","","Galvanizovani čelik"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","","378","378","378"]
["","","","Širina","mm","","541","1300","1500"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","","1045","541","541"]
["Težina","Uređaj","","","kg","","44","50","56"]
["Ventilator","Brzina protoka vazduha","Hlađenje","Visok","m³/min","","22.7","40.5","48.7"]
["","","","Nom.","m³/min","","20.5","37","44"]
["","","","Nizak","m³/min","","18.3","34.8","37.9"]
["","","Grejanje","Visok","m³/min","","22.7","40.5","48.7"]
["","","","Nom.","m³/min","","20.5","37.4","43.9"]
["","","","Nizak","m³/min","","18.3","34.8","37.9"]
["","Spoljni statički pritisak","","Nom.","Pa","","57","128","122"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","","dBA","","60","72","73"]
["","Grejanje","","","dBA","","60","72","73"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Visok","dBA","","41","53","55"]
["","","","Nom.","dBA","","38"]
["","","","Nizak","dBA","","36","50","50"]
["","Grejanje","","Visok","dBA","","41","53","55"]
["","","","Nom.","dBA","","38"]
["","","","Nizak","dBA","","36","50","50"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","SP","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","SP","mm","","15.88","15.9","15.9"]
["","Ispusni otvor","","","","","19.05"]
["Standardni pribor","Installation manual","","","","","Installation manual"]
["","Wireless remote control","","","","","Wireless remote control"]
["","Cover lock grill","","","","","Cover lock grill"]
["","Battery","","","","","Battery"]
["","Screw+Washer","","","","","Screw+Washer"]
["","Operation manual","","","","","Operation manual"]
["Napajanje","Faza","","","","","1~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","","50"]
["","Napon","","","V","","220-240"]
["Kapacitet hlađenja","Ukupan kapacitet","","Nom.","kW","","","12.10","13.00"]
["Kapacitet grejanja","Ukupan kapacitet","","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Kućište","Boja","","","","","","Pocinkovana čelična ploča / neobojena","Pocinkovana čelična ploča / neobojena"]
["Ventilator","Brzina protoka vazduha","Hlađenje","Srednji","m³/min","","","37","44"]
["","","Grejanje","Srednji","m³/min","","","37.4","43.9"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Srednji","dBA","","","52","53"]
["","Grejanje","","Srednji","dBA","","","52","53"]
["Kontrolni sistemi","Infracrveni daljinski upravljač","","","","","","ARCWLA","ARCWLA"]