{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Ventilator","Spoljni statički pritisak","","Visok","Pa","150","150","150","150","150","150"]
["Kapacitet hlađenja","Ukupan kapacitet","","Nom.","kW","","","","","","14.00"]
["Kapacitet grejanja","Ukupan kapacitet","","Nom.","kW","","","","","","13.50"]
["Kućište","Boja","","","","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)"]
["","Materijal","","","","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Širina","mm","700","700","1000","1000","1400","1400"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","800","800","800","800","800","800"]
["Težina","Uređaj","","","kg","28","28","35","35","46","46"]
["Ventilator","Brzina protoka vazduha","Hlađenje","Visok","m³/min","15","15","18","18","29","34"]
["","","","Srednji","m³/min","12.5","12.5","15","15","26","29"]
["","","","Nizak","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23","23.5"]
["","","Grejanje","Visok","m³/min","15","15","18","18","29","34"]
["","","","Srednji","m³/min","12.5","12.5","15","15","26","29"]
["","","","Nizak","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23","23.5"]
["","Spoljni statički pritisak","","Nom.","Pa","30","30","30","30","40","50"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","","dBA","60","60","56","56","58","62"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Visok","dBA","35","35","30","30","34","37"]
["","","","Srednji","dBA","32","32","28","28","32","35"]
["","","","Nizak","dBA","29","29","25","25","30","32"]
["","Grejanje","","Visok","dBA","37","37","31","31","36","38"]
["","","","Srednji","dBA","34","34","28","28","33","35"]
["","","","Nizak","dBA","29","29","25","25","30","32"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","SP","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","SP","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9"]
["","Ispusni otvor","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Ispusna visina","mm","","","","625","625","625","625","625","625"]
["Kontrolni sistemi","Infracrveni daljinski upravljač","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Žičani daljinski upravljač","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Standardni pribor","Installation manual","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","","8","8"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Clamps","","","","4","4","4","","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","","40","40"]
["","Sealing pads","","","","5","5","5","","5","5"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Beleške","","","","","","","","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koju stvara izvor zvuka.","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koju stvara izvor zvuka.","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koju stvara izvor zvuka."]
["","","","","","","","","(2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]
["Standardni pribor","Priručnik za instalaciju","","","","","","","1"]
["","Podloška vešaljke","","","","","","","8"]
["","Priručnik za upotrebu","","","","","","","1"]
["","Obujmice","","","","","","","4"]
["","Ispusno crevo","","","","","","","1"]
["","Izolacija za fiting","","","","","","","2"]
["","Metalna obujmica za ispusno crevo","","","","","","","1"]
["","Navoji","","","","","","","40"]
["","Lepljivi štitnici","","","","","","","5"]