{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-K3 / ARXP-K3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20K3V1B / ARXP20K3V1B","ATXP25K3V1B / ARXP25K3V1B","ATXP35K3V1B / ARXP35K3V1B"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","","2.50","3.50"]
["Nominalna efikasnost","EER","","","","3.79","3.45"]
["","COP","","","","4.36","4.02"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","","A","A"]
["","","Grejanje","","","A","A"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","","3.00","4.00"]
["Beleške","","","","","(1) - Hlađenje: T2: unutrašnja temp. 26,6°CDB, 19,4 °CWB, spoljna temp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Hlađenje: T2: unutrašnja temp. 26,6°CDB, 19,4 °CWB, spoljna temp. 48°CDB [Btu/hr/W]"]
["","","","","","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m."]
["","","","","","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]
["Outdoor unit","","","","ARXP20K3V1B"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","2.00"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","2.50"]
["Nominalna efikasnost","EER","","","3.98"]
["","COP","","","4.77"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","A"]
["","","Grejanje","","A"]
["Hlađenje prostora","Klasa energetske efikasnosti","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.00"]
["","SEER","","","6.75"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","104"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","Klasa energetske efikasnosti","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.20"]
["","SCOP/A","","","4.64"]
["","Pdh Kapacitet grejanja na -10°C","","kW","2.19"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","664"]