{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","širina","mm","900","940","940","940"]
["","","","Dubina","mm","320","320","320","320"]
["Težina","Uređaj","","","kg","67","72.8","74.3","94.9"]
["Compressor","Type","","","","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor"]
["Radni opseg","Hlađenje","Spolja","Min.","°CDB","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Grejanje","Spolja","Min.","°CWB","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","","dBA","64","70.0","71.0","70.0"]
["","Grejanje","","","dBA","","70.0","71.0","70.0"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Nom.","dBA","48","53","54","53"]
["","Grejanje","","Nom.","dBA","50","57","58","54"]
["","Noćni tihi režim","","Novo 1","dBA","43","49","49","49"]
["Rashladno sredstvo","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Količina","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Cevne spojnice","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","OD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Dužina cevovoda","Maks.","OU - IU","m","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","Sistem","Odgovarajuća","m","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","Bez punjenja","m","30","30","30","30"]
["","Dodatna punjenje rashladnog sredstva","","","kg/m","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju"]
["","Razlika nivoa","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["Standardni pribor","Kablovske obujmice","","","","2"]
["","Priručnik za instalaciju","","","","1"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Struja - 50Hz","Maksimalna amperaža osigurača (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Beleške","","","","","(1) - PED (Direktiva o opremi pod pritiskom): sklop = kategorija l: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC","(1) - Za kombinacije sa FCAG~AVEB unutrašnjim jedinicama","(1) - Za kombinacije sa FCAG~AVEB unutrašnjim jedinicama","(1) - Za kombinacije sa FCAG~AVEB unutrašnjim jedinicama"]
["","","","","","(2) - Minimum Ssc (=označava snagu kratkog spoja) vrednost: Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode uređaji priključeni na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75A po fazi","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi."]
["","","","","","(3) - RLA se zasniva na sledećim uslovima: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB","(3) - Ssc: struja kratkog spoja","(3) - Ssc: struja kratkog spoja","(3) - Ssc: struja kratkog spoja"]
["","","","","","(4) - MFA (maks. amperaža osigurača) se koristi za izbor prekidača napajanja i rastavljač za slučaj greške uzemljenja (prekidač za slučaj curenja uzemljenja).","(4) - PED (Direktiva o opremi pod pritiskom): sklop = kategorija l: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC","(4) - PED (Direktiva o opremi pod pritiskom): sklop = kategorija l: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC","(4) - PED (Direktiva o opremi pod pritiskom): sklop = kategorija l: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC"]
["","","","","","(5) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(5) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(5) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(5) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]
["","","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A"]