{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXM-R / 2MXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 2MXM40A2V1B9","CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 2MXM40A2V1B9","CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 2MXM50A2V1B9","CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 2MXM50A2V1B9"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","3.00","3.00","3.00"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","3.50","3.50","4.00"]
["Nominalna efikasnost","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh","302","302","310"]
["","COP","","","4.35","4.35","4.58"]
["","EER","","","4.97","4.97","4.84"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","A","A","A"]
["","","Grejanje","","A","A","A"]
["Beleške","","","","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m."]
["","","","","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada"]
["","","","","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","","","","3.00"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","","","","4.00"]
["Nominalna efikasnost","EER","","","","","","4.84"]
["","COP","","","","","","4.58"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh","","","","310"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","","","","A"]
["","","Grejanje","","","","","A"]
["Hlađenje prostora","Klasa energetske efikasnosti","","","","","","A+++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","3.00"]
["","SEER","","","","","","8.81"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","","","","119"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","Klasa energetske efikasnosti","","","","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","3.30"]
["","SCOP/A","","","","","","4.76"]
["","Pdh Kapacitet grejanja na -10°C","","kW","","","","2.65"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","","","","971"]
["Opseg energetske efikasnosti","","","","","","","A+++ ~ D"]