{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CYQS-DK-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CYQS150DK80CBN","CYQS150DK80CSN","CYQS200DK100CSN","CYQS200DK100CBN","CYQS250DK140CSN","CYQS250DK140CBN"]
["Širina vrata","Maks.","","m","1.5","1.5","2.0","2.0","2.5","2.5"]
["Rashladni fluid","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tip","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","1,500","1,500","2,000","2,000","2,500","2,500"]
["","","Dubina","mm","821","821","821","821","821","821"]
["","","Visina","mm","270","270","270","270","270","270"]
["Kućište","Materijal","","","Elektrogalvanizovani čelični lim","Elektrogalvanizovani čelični lim","Elektrogalvanizovani čelični lim","Elektrogalvanizovani čelični lim","Elektrogalvanizovani čelični lim","Elektrogalvanizovani čelični lim"]
["","Boja","","","RAL9016","RAL9006","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9010"]
["Težina","Uređaj","","kg","83","83","102","102","129","129"]
["Visina vrata","Maks.","","m","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)"]
["Cevne spojnice","Tečnost","SP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","SP","mm","16.0","16.0","16.0","16.0","19.0","19.0"]
["Apsorbovana snaga","Grejanje","Nom.","kW","","","","","","0.58"]
["","Samo ventilator","Nom.","kW","0.35","0.35","0.46","0.46","0.58","0.58"]
["Potrebna praznina plafona >","mm","","","420","420","420","420","420","420"]
["Power supply","Frekvencija","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","V","230","230","230","230","230","230"]
["Beleške","","","","(1) - Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije)","(1) - Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije)","(1) - Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije)","(1) - Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije)","(1) - Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije)","(1) - Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije)"]
["","","","","(2) - Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima","(2) - Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima","(2) - Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima","(2) - Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima","(2) - Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima","(2) - Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima"]
["","","","","(3) - Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem","(3) - Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem","(3) - Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem","(3) - Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem","(3) - Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem","(3) - Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem"]
["","","","","(4) - Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište","(4) - Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište","(4) - Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište","(4) - Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište","(4) - Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište","(4) - Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište"]
["","","","","(5) - Nivo zvučnog pritiska (na 3m)","(5) - Nivo zvučnog pritiska (na 3m)","(5) - Nivo zvučnog pritiska (na 3m)","(5) - Nivo zvučnog pritiska (na 3m)","(5) - Nivo zvučnog pritiska (na 3m)","(5) - Nivo zvučnog pritiska (na 3m)"]
["","","","","(6) - Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice","(6) - Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice","(6) - Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice","(6) - Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice","(6) - Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice","(6) - Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice"]
["","","","","(7) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(7) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(7) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(7) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(7) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(7) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte"]