{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":6,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EGSQH-A9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EGSQH10S18AA9W"]
["Nivo zvučnog pritiska","Nom.","","","dBA","32.0 (6)"]
["Rashladno sredstvo","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","2,090"]
["","Punjenje","","","kg","1.80"]
["","Tip","","","","R-410A"]
["Radni opseg","Montažni prostor","","Min.","°C","5.00"]
["","","","Maks.","°C","30.0"]
["","Grejanje","Vodeno kolo","Maks.","°C","60.0 (7), 65.0 (8)"]
["","","","Min.","°C","24 (7), 24 (8)"]
["","Slana strana","","Min.","°C","-5.00"]
["","","","Maks.","°C","20.0"]
["","Sanitarna topla voda","Vodeno kolo","Maks.","°C","55 (7), 60 (9)"]
["","","","Min.","°C","25 (7), 25 (9)"]
["Apsorbovana snaga","Nom.","","","kW","2.38 (1), 2.89 (2)"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","46.0"]
["COP","","","","","4.33 (1), 3.18 (2)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","600"]
["","","","Dubina","mm","728"]
["","","","Visina","mm","1,730"]
["Kućište","Materijal","","","","Plastificirani lim"]
["","Boja","","","","Bela"]
["Rezervoar","Zapremina vode","","","l","180"]
["","Zaštita protiv korozije","","","","Anoda"]
["","Izolacija","","Gubici toplote","kWh/24h","1.36 (4)"]
["Težina","Uređaj","","","kg","210"]
["Grejanje prostora","Izl. voda pri prosečnim klimatskim usl. 35°C","Opšti podaci","ηs (Sezonska efikasnost grejanja prostora)","%","194"]
["","","","Klasa sezonske efikasnosti grejanja prostora","","A+++"]
["","","","SCOP","","5.06"]
["","Izlazna voda pri prosečnim klimatskim uslovima 55°C","Opšti podaci","Seasonal space heating eff. class","","A++"]
["","","","ηs (Sezonska efikasnost grejanja prostora)","%","139"]
["","","","SCOP","","3.68"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","","kW","10.3 (1), 9.20 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.11 (1), 2.47 (2)"]
["","Maks.","","","kW","13.0 (1), 11.9 (2)"]
["Power supply","Faza","","","","3~"]
["","Ime","","","","9W"]
["","Frekvencija","","","Hz","50"]
["","Napon","","","V","400"]
["Struja","Osigurači koji se preporučuju","","","A","25"]
["Beleške","","","","","(1) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(2) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(3) - sa 40% propilen glikola"]
["","","","","","(4) - Gubici toplote u skladu sa EN12897"]
["","","","","","(5) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud"]
["","","","","","(6) - Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na rastojanju od 1m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora."]
["","","","","","(7) - Sa toplotnom pumpom"]
["","","","","","(8) - Sa toplotnom pumpom + rezervnim grejačem"]
["","","","","","(9) - Sa rezervnim grejačem"]