{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04CB3V","EHBH08CB9W","EHBH08CB3V","EHBH11CB3V","EHBH11CB9W","EHBH16CB3V","EHBH16CB9W"]
["Kućište","Boja","","","","Bela","Bela","Bela","Bela","Bela","Bela","Bela"]
["","Materijal","","","","Plastificirani lim","Plastificirani lim","Plastificirani lim","Plastificirani lim","Plastificirani lim","Plastificirani lim","Plastificirani lim"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","890","890","890","890","890","890","890"]
["","","","Širina","mm","480","480","480","480","480","480","480"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","344","344","344","344","344","344","344"]
["Težina","Uređaj","","","kg","41.0","45.0","43.0","43.0","44.0","44.0","45.0"]
["PED (Direktiva o opremi pod pritiskom)","Kategorija","","","","Član 3§3, Pogledajte napomenu 1","Kategorija I, Pogledajte napomenu 1","Kategorija I, Pogledajte napomenu 1","Član 3§3, Pogledajte napomenu 1","Član 3§3, Pogledajte napomenu 1","Član 3§3, Pogledajte napomenu 1","Član 3§3, Pogledajte napomenu 1"]
["Nivo zvučne snage","Nom.","","","dBA","40.0","40.0","40.0 (4)","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Nivo zvučnog pritiska","Nom.","","","dBA","26.0","26.0","26.0 (5)","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Radni opseg","Grejanje","Vodeno kolo","Min.","°C","15","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Maks.","°C","55.0","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["Napajanje","Ime","","","","Pogledajte napomenu 11","Pogledajte napomenu 11","Pogledajte napomenu 11","Pogledajte napomenu 11","Pogledajte napomenu 11","Pogledajte napomenu 11","Pogledajte napomenu 11"]
["Električni grejač","Izvor napajanja","","Ime","","3V3","9W","3V3","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Faza","","1~","Pogledajte Uputstvo za instalaciju ili sliku 4D093592","1~","1~","Pogledajte Uputstvo za instalaciju ili sliku 4D093592","1~","Pogledajte Uputstvo za instalaciju ili sliku 4D093592"]
["","","","Frekvencija","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Napon","V","230","","230","230","","230"]
["Žičani priključci","Za priključivanje na korisnički interfejs","","Količina","","2","2","2","2","2","2","2"]
["Žičani spojevi","Za vezu sa korisničkim interfejsom","","Primedba","","075 mm² do 125 mm² (maks. dužina 500 m)","075 mm² do 125 mm² (maks. dužina 500 m)","075 mm² do 125 mm² (maks. dužina 500 m)","075 mm² do 125 mm² (maks. dužina 500 m)","075 mm² do 125 mm² (maks. dužina 500 m)","075 mm² do 125 mm² (maks. dužina 500 m)","075 mm² do 125 mm² (maks. dužina 500 m)"]
["Beleške","","","","","(1) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)","(1) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)","(1) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)","(1) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)","(1) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)","(1) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)","(1) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)"]
["","","","","","(2) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud","(2) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud","(2) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud","(2) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud","(2) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud","(2) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud","(2) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(4) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja.","(4) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja.","(4) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja.","(4) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja.","(4) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja.","(4) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja.","(4) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja."]
["","","","","","(5) - 15℃-25 °C: Samo BUH bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon","(5) - 15℃-25 °C: Samo BUH bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon","(5) - 15℃-25 °C: Samo BUH bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon","(5) - 15℃-25 °C: Samo BUH bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon","(5) - 15℃-25 °C: Samo BUH bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon","(5) - 15℃-25 °C: Samo BUH bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon","(5) - 15℃-25 °C: Samo BUH bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon"]
["","","","","","(6) -                                             >                      50°C samo BSH (pojačano grejanje), bez toplotne pumpe                    ","(6) -                                             >                      50°C samo BSH (pojačano grejanje), bez toplotne pumpe                    ","(6) -                                             >                      50°C samo BSH (pojačano grejanje), bez toplotne pumpe                    ","(6) - Pogledajte odeljak o radnim opsezima za detaljne informacije o razlici između *RHQ* i *RLQ* modela","(6) - Pogledajte odeljak o radnim opsezima za detaljne informacije o razlici između *RHQ* i *RLQ* modela","(6) - Pogledajte odeljak o radnim opsezima za detaljne informacije o razlici između *RHQ* i *RLQ* modela","(6) - Pogledajte odeljak o radnim opsezima za detaljne informacije o razlici između *RHQ* i *RLQ* modela"]
["","","","","","","","","(7) -                                             >                      50°C samo BSH (pojačano grejanje), bez toplotne pumpe                    ","(7) -                                             >                      50°C samo BSH (pojačano grejanje), bez toplotne pumpe                    ","(7) -                                             >                      50°C samo BSH (pojačano grejanje), bez toplotne pumpe                    ","(7) -                                             >                      50°C samo BSH (pojačano grejanje), bez toplotne pumpe                    "]