{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX08EA9W","EHBX08EF9W"]
["Kućište","Boja","","","","Belo + crno","Belo + crno"]
["","Materijal","","","","Smola, metalna ploča","Smola, metalna ploča"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","840","840"]
["","","","Širina","mm","440","440"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","390","390"]
["Težina","Uređaj","","","kg","42.4","42.4"]
["PED (Direktiva o opremi pod pritiskom)","Kategorija","","","","Art4.3, Pogledajte napomenu 1","Art4.3, Pogledajte napomenu 1"]
["Nivo zvučne snage","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)"]
["Nivo zvučnog pritiska","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (5)"]
["Radni opseg","Grejanje","Vodeno kolo","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Hlađenje","Spolja","Min.","°CDB","0 (6)","0 (6)"]
["","","Vodeno kolo","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Napajanje","Ime","","","","Pogledajte napomenu 7","Pogledajte napomenu 7"]
["Električni grejač","Izvor napajanja","","Ime","","9W","9W"]
["","","","Faza","","3~","3~"]
["","","","Frekvencija","Hz","50","50"]
["","","","Napon","V","400","400"]
["","Preporučena veličina","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Beleške","","","","","(1) - PED kategorija: Član 3§3: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC","(1) - PED kategorija: Član 3§3: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)","(2) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)"]
["","","","","","(3) - Isključujući vodu u uređaju. Ova minimalna količina vode je dovoljna za većinu primena. Tokom kritičnih procesa, može biti potrebno više vode.","(3) - Isključujući vodu u uređaju. Ova minimalna količina vode je dovoljna za većinu primena. Tokom kritičnih procesa, može biti potrebno više vode."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Vrednosti zvuka se mere u polugluvoj sobi. Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte dijagrame nivoa zvuka. Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koju stvara zvuk.","(5) - Vrednosti zvuka se mere u polugluvoj sobi. Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte dijagrame nivoa zvuka. Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koju stvara zvuk."]
["","","","","","(6) - Za dodatne informacije, pogledajte šemu radnih opsega","(6) - Za dodatne informacije, pogledajte šemu radnih opsega"]
["","","","","","(7) - Gore navedena vrednost napajanja upravljačke kutije se odnosi samo na pomoćni grejač. Komandna tabla upravljačke kutije se napaja preko spoljne jedinice. Opcioni rezervoar tople vode za domaćinstvo ima zasebno napajanje.","(7) - Gore navedena vrednost napajanja upravljačke kutije se odnosi samo na pomoćni grejač. Komandna tabla upravljačke kutije se napaja preko spoljne jedinice. Opcioni rezervoar tople vode za domaćinstvo ima zasebno napajanje."]
["","","","","","(8) - 4 polni 20 A zakrivljeni 400 V otvarač klase C (pogledajte dijagram ožičenja)","(8) - 4 polni 20 A zakrivljeni 400 V otvarač klase C (pogledajte dijagram ožičenja)"]
["","","","","","(9) - Odaberite prečnik i vrstu spoja u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima","(9) - Odaberite prečnik i vrstu spoja u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima"]