{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVX-E6VG"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVX04S18EA6VG","EHVX04S23EA6VG","EHVX08S18EA6VG","EHVX08S23EA6VG"]
["Kućište","Boja","","","","Siva + crna","Belo + crno","Belo + crno","Belo + crno"]
["","Materijal","","","","Plastificirani lim","Plastificirani lim","Plastificirani lim","Plastificirani lim"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","1,650","1,850","1,650","1,850"]
["","","","Širina","mm","595","595","595","595"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","625","625","625","625"]
["Težina","Uređaj","","","kg","119","128","119","128"]
["PED (Direktiva o opremi pod pritiskom)","Kategorija","","","","Art4.3, Pogledajte napomenu 1","Art4.3, Pogledajte napomenu 1","Art4.3, Pogledajte napomenu 1","Art4.3, Pogledajte napomenu 1"]
["Nivo zvučne snage","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Nivo zvučnog pritiska","Nom.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Radni opseg","Grejanje","Vodeno kolo","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Hlađenje","Spolja","Min.","°CDB","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Vodeno kolo","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Napajanje","Ime","","","","Pogledajte napomenu 9","Pogledajte napomenu 9","Pogledajte napomenu 9","Pogledajte napomenu 9"]
["Električni grejač","Izvor napajanja","","Ime","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Faza","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frekvencija","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Napon","V","230","230","230","230"]
["","Preporučena veličina","","","A","20","20","20","20"]
["Beleške","","","","","(1) - PED kategorija: Član 3§3: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC","(1) - PED kategorija: Član 3§3: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC","(1) - PED kategorija: Član 3§3: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC","(1) - PED kategorija: Član 3§3: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)","(2) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)","(2) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)","(2) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)"]
["","","","","","(3) - Zasniva se na dT od 45 K","(3) - Zasniva se na dT od 45 K","(3) - Zasniva se na dT od 45 K","(3) - Zasniva se na dT od 45 K"]
["","","","","","(4) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud","(4) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud","(4) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud","(4) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud"]
["","","","","","(5) - Isključujući vodu u uređaju. Ova minimalna količina vode je dovoljna za većinu primena. Tokom kritičnih procesa, može biti potrebno više vode.","(5) - Isključujući vodu u uređaju. Ova minimalna količina vode je dovoljna za većinu primena. Tokom kritičnih procesa, može biti potrebno više vode.","(5) - Isključujući vodu u uređaju. Ova minimalna količina vode je dovoljna za većinu primena. Tokom kritičnih procesa, može biti potrebno više vode.","(5) - Isključujući vodu u uređaju. Ova minimalna količina vode je dovoljna za većinu primena. Tokom kritičnih procesa, može biti potrebno više vode."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - Vrednosti zvuka se mere u polugluvoj sobi. Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte šeme nivoa zvuka.","(7) - Vrednosti zvuka se mere u polugluvoj sobi. Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte šeme nivoa zvuka.","(7) - Vrednosti zvuka se mere u polugluvoj sobi. Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte šeme nivoa zvuka.","(7) - Vrednosti zvuka se mere u polugluvoj sobi. Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte šeme nivoa zvuka."]
["","","","","","(8) - Pogledati radni opseg ovog uređaja.","(8) - Pogledati radni opseg ovog uređaja.","(8) - Pogledati radni opseg ovog uređaja.","(8) - Pogledati radni opseg ovog uređaja."]
["","","","","","(9) - Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja.","(9) - Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja.","(9) - Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja.","(9) - Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja."]
["","","","","","(10) - 4 polni 20 A zakrivljeni 400 V otvarač klase C (pogledajte dijagram ožičenja)","(10) - 4 polni 20 A zakrivljeni 400 V otvarač klase C (pogledajte dijagram ožičenja)","(10) - 4 polni 20 A zakrivljeni 400 V otvarač klase C (pogledajte dijagram ožičenja)","(10) - 4 polni 20 A zakrivljeni 400 V otvarač klase C (pogledajte dijagram ožičenja)"]
["","","","","","(11) - 2 polni zakrivljeni otvarač klase C, 20 A, 400 V (pogledajte dijagram ožičenja)","(11) - 2 polni zakrivljeni otvarač klase C, 20 A, 400 V (pogledajte dijagram ožičenja)","(11) - 2 polni zakrivljeni otvarač klase C, 20 A, 400 V (pogledajte dijagram ožičenja)","(11) - 2 polni zakrivljeni otvarač klase C, 20 A, 400 V (pogledajte dijagram ožičenja)"]