{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKCB-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EKCB07CAV3"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","340"]
["","","Dubina","mm","97.0"]
["","","Visina","mm","360"]
["Kućište","Materijal","","","Plastificirani lim"]
["","Boja","","","Bela"]
["Težina","Uređaj","","kg","4.00"]
["Žičani spojevi","Za priključak izvora napajanja sa opcionim *KHW* modelom + Q2L","Primedba","","Presek kabla 2,5 mm2"]
["","","Količina","","4 + GND"]
["","Za priključivanje na korisnički interfejs","Primedba","","100 mA, 0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. dužina 500 m)"]
["","","Količina","","2"]
["Power supply","Faza","","","1~"]
["","Frekvencija","","Hz","50"]
["","Napon","","V","230"]
["Struja","Osigurači koji se preporučuju","","A","10"]
["Beleške","","","","(1) - Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi"]
["","","","","(2) - Između *KCB*C* i *K2CB*C*"]
["","","","","(3) - Odaberite prečnik i vrstu spoja u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima"]