{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHBRD-ADV17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHBRD011ADV17","EKHBRD014ADV17","EKHBRD016ADV17"]
["Kućište","Boja","","","","Metalno siva","Metalno siva","Metalno siva"]
["","Materijal","","","","Plastificirani lim","Plastificirani lim","Plastificirani lim"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","705","705","705"]
["","","","Širina","mm","600","600","600"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","695","695","695"]
["Težina","Uređaj","","","kg","144","144","144"]
["PED (Direktiva o opremi pod pritiskom)","Kategorija","","","","isključen iz opsega PED u skladu sa članom 1, stavkom 3.6 propisa 97/23/EC","isključen iz opsega PED u skladu sa članom 1, stavkom 3.6 propisa 97/23/EC","isključen iz opsega PED u skladu sa članom 1, stavkom 3.6 propisa 97/23/EC"]
["Rashladni fluid","Tip","","","","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Količina","","","kg","2.6","2.6","2.6"]
["Nivo zvučne snage","Nom.","","","dBA","59","60","60"]
["Nivo zvučnog pritiska","Nom.","","","dBA","43, 46, 0, 0","45, 46, 0, 0","46, 46, 0, 0"]
["Radni opseg","Grejanje","Vodeno kolo","Min.","°C","25","25","25"]
["","","","Maks.","°C","80.0","80.0","80.0"]
["Napajanje","Ime","","","","V1","V1","V1"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Struja","Osigurači koji se preporučuju","","","A","25","25","25"]
["Beleške","","","","","(1) - Nominalna brzina protoka vode za Dt: 10℃","(1) - Nominalna brzina protoka vode za Dt: 10℃","(1) - Nominalna brzina protoka vode za Dt: 10℃"]
["","","","","","(2) - Maksimalna brzina protoka vode za Dt: 5°C","(2) - Maksimalna brzina protoka vode za Dt: 5°C","(2) - Maksimalna brzina protoka vode za Dt: 5°C"]
["","","","","","(3) - Zvučni pritisak je izmeren u skladu sa ISO3744 standardom. Nivo zvučne snage je izračunat na osnovu nivoa zvučnog pritiska.","(3) - Zvučni pritisak je izmeren u skladu sa ISO3744 standardom. Nivo zvučne snage je izračunat na osnovu nivoa zvučnog pritiska.","(3) - Zvučni pritisak je izmeren u skladu sa ISO3744 standardom. Nivo zvučne snage je izračunat na osnovu nivoa zvučnog pritiska."]
["","","","","","(4) - Nivoi zvuka se mere na: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; uslovi okoline 7°CDB/6°CWB","(4) - Nivoi zvuka se mere na: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; uslovi okoline 7°CDB/6°CWB","(4) - Nivoi zvuka se mere na: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; uslovi okoline 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(5) - Nivoi zvuka se mere na: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; uslovi okoline 7°CDB/6°CWB","(5) - Nivoi zvuka se mere na: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; uslovi okoline 7°CDB/6°CWB","(5) - Nivoi zvuka se mere na: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; uslovi okoline 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(6) - Nivo zvuka važi u uslovima slobodnog polja, jer se meri u polugluvoj sobi. Ako se meri pod realnim instalacionim uslovima, biće preko postavljene vrednosti usled buke i odjeka u okolini.","(6) - Nivo zvuka važi u uslovima slobodnog polja, jer se meri u polugluvoj sobi. Ako se meri pod realnim instalacionim uslovima, biće preko postavljene vrednosti usled buke i odjeka u okolini.","(6) - Nivo zvuka važi u uslovima slobodnog polja, jer se meri u polugluvoj sobi. Ako se meri pod realnim instalacionim uslovima, biće preko postavljene vrednosti usled buke i odjeka u okolini."]
["","","","","","(7) - EW = temperatura ulazeće vode - LW = temperatura izlazeće vode","(7) - EW = temperatura ulazeće vode - LW = temperatura izlazeće vode","(7) - EW = temperatura ulazeće vode - LW = temperatura izlazeće vode"]
["","","","","","(8) - Spoljna temperatura, unutrašnja temperatura: 5°C~30°C","(8) - Spoljna temperatura, unutrašnja temperatura: 5°C~30°C","(8) - Spoljna temperatura, unutrašnja temperatura: 5°C~30°C"]
["","","","","","(9) - Pogledati TW dijagram za dodatne informacije. U kombinaciji EKHBRD*AC* + EMRQ* pogledati radni opseg EMRQ* ! -> -15°C","(9) - Pogledati TW dijagram za dodatne informacije. U kombinaciji EKHBRD*AC* + EMRQ* pogledati radni opseg EMRQ* ! -> -15°C","(9) - Pogledati TW dijagram za dodatne informacije. U kombinaciji EKHBRD*AC* + EMRQ* pogledati radni opseg EMRQ* ! -> -15°C"]