{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVH-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVH12S18EJ6V","ELVH12S23EJ6V"]
["Kućište","Boja","","","","Belo + crno","Belo + crno"]
["","Materijal","","","","Plastificirani lim","Plastificirani lim"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","1,655","1,855"]
["","","","Širina","mm","595","595"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","634","634"]
["Težina","Uređaj","","","kg","120","129"]
["PED (Direktiva o opremi pod pritiskom)","Kategorija","","","","Kategorija II","Kategorija II"]
["Nivo zvučne snage","Nom.","","","dBA","44.0","44.0"]
["Nivo zvučnog pritiska","Nom.","","","dBA","30.0","30.0"]
["Radni opseg","Grejanje","Vodeno kolo","Min.","°C","15","15"]
["","","","Maks.","°C","65","65"]
["","Hlađenje","Spolja","Min.","°CDB","10","10"]
["","","Vodeno kolo","Min.","°C","5","5"]
["","","","Maks.","°C","22","22"]
["Napajanje","Ime","","","","Pogledajte napomenu 6","Pogledajte napomenu 6"]
["Električni grejač","Izvor napajanja","","Ime","","6V3","6V3"]
["","","","Faza","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Napon","V","230","230"]
["","Preporučena veličina","","","A","20.000","20.000"]
["Beleške","","","","","(1) - Radno područje je prošireno na niže brzine protoka zavisno od režima rada - pogledati ESP krivu.","(1) - Radno područje je prošireno na niže brzine protoka zavisno od režima rada - pogledati ESP krivu."]
["","","","","","(2) - Zasniva se na dT od 45 K","(2) - Zasniva se na dT od 45 K"]
["","","","","","(3) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud","(3) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud"]
["","","","","","(4) - Meren uz pad pritiska od 10 kPa u sistemu grejanja i uz radni uslov koji zahteva da temperatura izlazne vode iznosi 47-55°C, u prostoriji u kojoj okolna temperatura iznosi 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Meren uz pad pritiska od 10 kPa u sistemu grejanja i uz radni uslov koji zahteva da temperatura izlazne vode iznosi 47-55°C, u prostoriji u kojoj okolna temperatura iznosi 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Za dodatne informacije, pogledajte šemu radnih opsega","(5) - Za dodatne informacije, pogledajte šemu radnih opsega"]
["","","","","","(6) - 4 polni 20 A zakrivljeni 400 V otvarač klase C (pogledajte dijagram ožičenja)","(6) - 4 polni 20 A zakrivljeni 400 V otvarač klase C (pogledajte dijagram ožičenja)"]