{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERRQ-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERRQ011AAV1","ERRQ014AAV1","ERRQ016AAV1"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","","Nom.","dBA","","53","55"]
["Standardni pribor","Priručnik za instalaciju","","","","","1","1"]
["Nivo zvučne snage","Grejanje","","Nom.","dBA","","69","71"]
["Rashladni fluid","Charge","","","TCO2Eq","","9.4","9.4"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","","4.5","4.5"]
["","Tip","","","","","R-410A","R-410A"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","","900","900"]
["","","","Dubina","mm","","320","320"]
["","","","Visina","mm","","1,345","1,345"]
["Radni opseg","Grejanje","","Max.","°CWB","","20","20"]
["","","","Min.","°CWB","","-20","-20"]
["","Sanitarna topla voda","","Min.","°CDB","","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CDB","","35","35"]
["Težina","Uređaj","","","kg","","120","120"]
["Cevne spojnice","Termoizolacija","","","","","Cevi i za tečnost i za gas","Cevi i za tečnost i za gas"]
["","Tečnost","","SP","mm","","9.52","9.52"]
["","Gas","","SP","mm","","15.9","15.9"]
["","Drain","","OD","mm","","26x3","26x3"]
["","Razlika nivoa","IU - OU","Maks.","m","","30","30"]
["Power supply","Faza","","","","","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","50","50"]
["","Ime","","","","","V1","V1"]
["","Napon","","","V","","220-240","220-240"]
["Struja","Osigurači koji se preporučuju","","","A","","25","25"]
["Beleške","","","","","","(1) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi.","(1) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi."]
["","","","","","","(2) - U skladu sa EN/IEC 61000-3-11, poželjno je kontaktirati distributera da bi se osiguralo da je oprema priključena isključivo na napajanje sa Zsys vrednošću manjom ili jednakom sa Zsys (impedanca sistema) ≤ Zmax","(2) - U skladu sa EN/IEC 61000-3-11, poželjno je kontaktirati distributera da bi se osiguralo da je oprema priključena isključivo na napajanje sa Zsys vrednošću manjom ili jednakom sa Zsys (impedanca sistema) ≤ Zmax"]
["","","","","","","(3) - Struja kratkog spoja","(3) - Struja kratkog spoja"]
["","","","","","","(4) - Odaberite prečnik i vrstu spoja u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima","(4) - Odaberite prečnik i vrstu spoja u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima"]
["","","","","","","(5) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A.","(5) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A."]
["","","","","","","(6) - Impedanca sistema","(6) - Impedanca sistema"]
["","","","","","","(7) - Za dodatne informacije, pogledajte šemu radnih opsega","(7) - Za dodatne informacije, pogledajte šemu radnih opsega"]
["","","","","","","(8) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(8) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","1345"]
["","","","Širina","mm","900"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","320"]
["Težina","Uređaj","","","kg","120"]
["Radni opseg","Grejanje","","Min.","°CWB","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","20"]
["","Sanitarna topla voda","","Min.","°CDB","-20"]
["","Topla voda za domaćinstvo","","Maks.","°CDB","35"]
["Nivo zvučne snage","Grejanje","","Nom.","dBA","68"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","","Nom.","dBA","52"]
["Rashladni fluid","Tip","","","","R-410A"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","2087.5"]
["","Količina","","","tCO2Eq","9.4"]
["","Količina","","","kg","4.5"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","SP","mm","9.52"]
["","Gas","","SP","mm","15.9"]
["Cevne spojnice","Ispusni otvor","","OD","mm","26x3"]
["","Razlika nivoa","IU - OU","Maks.","m","30"]
["Povezivanje cevi","Termoizolacija","","","","Cevi i za tečnost i za gas"]
["Standardni pribor","Installation manual","","","","1"]
["Napajanje","Ime","","","","V1"]
["","Faza","","","","1~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","50"]
["","Napon","","","V","220-240"]
["Struja","Osigurači koji se preporučuju","","","A","25"]