{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":94,"n_cols":21,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSL","EWYD270BZSL","EWYD290BZSL","EWYD320BZSL","EWYD330BZSL","EWYD360BZSL","EWYD370BZSL","EWYD400BZSL","EWYD430BZSL","EWYD450BZSL","EWYD510BZSLB3","EWYD490BZSL","EWYD530BZSLB3","EWYD510BZSL","EWYD570BZSLB3","EWYD570BZSL"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","503","","519","","569"]
["Regulacija kapaciteta","Metod","","","","","","","","","","","","","","Varijabilna","","Varijabilna","","Varijabilna"]
["","Minimalni kapacitet","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Apsorbovana snaga","Hlađenje","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","178","","185","","217"]
["EER","","","","","2.76","2.66","2.62","2.75","2.68","2.64","2.57","2.66","2.59","2.83","2.82","2.77","2.8","2.73","2.62","2.61"]
["IPLV","","","","","4.90","4.96","4.91","5.17","5.08","5.12","5.06","5.22","5.13","5.07","5.03","5.03","4.99","4.99","4.89","4.90"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.56","","4.6","","4.55"]
["Dimenzije","Uređaj","","Dubina","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Visina","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Širina","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Težina","Radna težina","","","kg","","","","","","","","","","","6,234","","6,474","","6,463"]
["","Uređaj","","","kg","","","","","","","","","","","6,005","","6,245","","6,245"]
["Kućište","Boja","","","","","","","","","","","","","","Boja slonovače","","Boja slonovače","","Boja slonovače"]
["","Materijal","","","","","","","","","","","","","","Galvanizovana i obojena čelična ploča","","Galvanizovana i obojena čelična ploča","","Galvanizovana i obojena čelična ploča"]
["Izmenjivač toplote vazduha","Tip","","","","","","","","","","","","","","Rebrasto/cevni tip velike efikasnosti","","Rebrasto/cevni tip velike efikasnosti","","Rebrasto/cevni tip velike efikasnosti"]
["Ventilator","Količina","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Tip","","","","","","","","","","","","","","Direktni pogon sa elisom","","Direktni pogon sa elisom","","Direktni pogon sa elisom"]
["Motor ventilatora","Pogon","","","","","","","","","","","","","","Direktno onlajn","","Direktno onlajn","","Direktno onlajn"]
["Kompresor","Količina_","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Tip","","","","","","","","","","","","","","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor"]
["","Način pokretanja_","","","","","","","","","","","","","","Pogon inverterom","","Pogon inverterom","","Pogon inverterom"]
["Sound power level","Hlađenje","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","97","","97","","97"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","77.2","","77.2","","77.2"]
["Rashladno sredstvo","Tip","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Punjenje","","","kg","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Kola","","Količina","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Cevne spojnice","Ulaz/izlaz vode iz isparivača (sp.preč.)","","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Faza","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Napon","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Naponski opseg","","Min.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Uređaj","Napon pokretanja","","Maks.","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Radni napon","Hlađenje","Nom.","A","","","","","","","","","","","291","","305","","305"]
["","","","Maks.","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Maksimalna struja za određivanje veličine kablova","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","","kW","247","265","290","315","330","353","370","401","423","446","","490","","507","","565"]
["Regulacija kapaciteta","Metod","","","","Bez stupnjeva","Bez stupnjeva","Bez stupnjeva","Bez stupnjeva","Bez stupnjeva","Bez stupnjeva","Bez stupnjeva","Bez stupnjeva","Bez stupnjeva","Bez stupnjeva","","Bez stupnjeva","","Bez stupnjeva","","Bez stupnjeva"]
["","Minimalni kapacitet","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Ulazna snaga","Hlađenje","","Nom.","kW","89.5","99.5","110","115","123","134","144","151","163","158","","177","","186","","216"]
["Dimenzije","Uređaj","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Visina","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Širina","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Težina","Radna težina","","","kg","3888","3933","3978","4343","4343","4408","4478","4858","4858","5765","","6234","","6474","","6463"]
["","Uređaj","","","kg","3750","3795","3840","4210","4210","4280","4350","4730","4730","5525","","6005","","6245","","6245"]
["Kućište","Boja","","","","Boja slonovače","Boja slonovače","Boja slonovače","Boja slonovače","Boja slonovače","Boja slonovače","Boja slonovače","Boja slonovače","Boja slonovače","Boja slonovače","","Boja slonovače","","Boja slonovače","","Boja slonovače"]
["","Materijal","","","","Galvanizovana i obojena čelična ploča","Galvanizovana i obojena čelična ploča","Galvanizovana i obojena čelična ploča","Galvanizovana i obojena čelična ploča","Galvanizovana i obojena čelična ploča","Galvanizovana i obojena čelična ploča","Galvanizovana i obojena čelična ploča","Galvanizovana i obojena čelična ploča","Galvanizovana i obojena čelična ploča","Galvanizovana i obojena čelična ploča","","Galvanizovana i obojena čelična ploča","","Galvanizovana i obojena čelična ploča","","Galvanizovana i obojena čelična ploča"]
["Izmenjivač toplote vazduha","Tip","","","","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom","","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom","","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom","","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom"]
["Ventilator","Količina","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Tip","","","","Direktni pogon sa elisom","Direktni pogon sa elisom","Direktni pogon sa elisom","Direktni pogon sa elisom","Direktni pogon sa elisom","Direktni pogon sa elisom","Direktni pogon sa elisom","Direktni pogon sa elisom","Direktni pogon sa elisom","Direktni pogon sa elisom","","Direktni pogon sa elisom","","Direktni pogon sa elisom","","Direktni pogon sa elisom"]
["","Brzina protoka vazduha","Hlađenje","Nom.","l/s","24432","24264","24095","32576","32576","32628","32127","40720","40720","48863","","48415","","47732","","48191"]
["Motor ventilatora","Pogon","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Kompresor","Količina_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Tip","","","","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor"]
["","Način pokretanja_","","","","Na bazi VFD-a (promenljive brzine)","Na bazi VFD-a (promenljive brzine)","Na bazi VFD-a (promenljive brzine)","Na bazi VFD-a (promenljive brzine)","Na bazi VFD-a (promenljive brzine)","Na bazi VFD-a (promenljive brzine)","Na bazi VFD-a (promenljive brzine)","Na bazi VFD-a (promenljive brzine)","Na bazi VFD-a (promenljive brzine)","Na bazi VFD-a (promenljive brzine)","","Na bazi VFD-a (promenljive brzine)","","Na bazi VFD-a (promenljive brzine)","","Na bazi VFD-a (promenljive brzine)"]
["Radni opseg","Vazdušno kolo","Hlađenje","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["","Vodena strana","Isparivač","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","Nom.","dBA","94","94","94","95","95","95","95","95","95","97","","97","","97","","97"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Nom.","dBA","76","76","76","76","76","76","76","76","76","77","","77","","77","","77"]
["Rashladni fluid","Tip","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["Rashladno sredstvo","Kola","","Količina","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Povezivanje cevi","Ulaz/izlaz vode iz isparivača (sp.preč.)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Napajanje","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Napon","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Naponski opseg","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Uređaj","Napon pokretanja","","Maks.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","288","","311","","305"]
["","Radni napon","Hlađenje","Nom.","A","147","161","177","187","201","217","230","244","261","258","","263","","275","","319"]
["","","","Maks.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","381","","415","","406"]
["","Maksimalna struja za određivanje veličine kablova","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","398","370","","381","","415","","406"]
["Beleške","","","","","(1) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem.","","(1) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem.","","(1) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem.","","(1) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem."]
["","","","","","(2) - Grejanje: vazdušni izmenjivač toplote 7,0–90%°C; vodeni izmenjivač toplote 50,0/45,0, uređaj pod punim opterećenjem.","(2) - Grejanje: vazdušni izmenjivač toplote 7,0–90%°C; vodeni izmenjivač toplote 50,0/45,0, uređaj pod punim opterećenjem.","(2) - Grejanje: vazdušni izmenjivač toplote 7,0–90%°C; vodeni izmenjivač toplote 50,0/45,0, uređaj pod punim opterećenjem.","(2) - Grejanje: vazdušni izmenjivač toplote 7,0–90%°C; vodeni izmenjivač toplote 50,0/45,0, uređaj pod punim opterećenjem.","(2) - Grejanje: vazdušni izmenjivač toplote 7,0–90%°C; vodeni izmenjivač toplote 50,0/45,0, uređaj pod punim opterećenjem.","(2) - Grejanje: vazdušni izmenjivač toplote 7,0–90%°C; vodeni izmenjivač toplote 50,0/45,0, uređaj pod punim opterećenjem.","(2) - Grejanje: vazdušni izmenjivač toplote 7,0–90%°C; vodeni izmenjivač toplote 50,0/45,0, uređaj pod punim opterećenjem.","(2) - Grejanje: vazdušni izmenjivač toplote 7,0–90%°C; vodeni izmenjivač toplote 50,0/45,0, uređaj pod punim opterećenjem.","(2) - Grejanje: vazdušni izmenjivač toplote 7,0–90%°C; vodeni izmenjivač toplote 50,0/45,0, uređaj pod punim opterećenjem.","(2) - Grejanje: vazdušni izmenjivač toplote 7,0–90%°C; vodeni izmenjivač toplote 50,0/45,0, uređaj pod punim opterećenjem.","","(2) - Grejanje: vazdušni izmenjivač toplote 7,0–90%°C; vodeni izmenjivač toplote 50,0/45,0, uređaj pod punim opterećenjem.","","(2) - Grejanje: vazdušni izmenjivač toplote 7,0–90%°C; vodeni izmenjivač toplote 50,0/45,0, uređaj pod punim opterećenjem.","","(2) - Grejanje: vazdušni izmenjivač toplote 7,0–90%°C; vodeni izmenjivač toplote 50,0/45,0, uređaj pod punim opterećenjem."]
["","","","","","(3) - SCOP se bazira na sledećim uslovima:: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Prosečni okolni uslovi, Ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazira na sledećim uslovima:: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Prosečni okolni uslovi, Ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazira na sledećim uslovima:: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Prosečni okolni uslovi, Ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazira na sledećim uslovima:: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Prosečni okolni uslovi, Ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazira na sledećim uslovima:: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Prosečni okolni uslovi, Ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazira na sledećim uslovima:: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Prosečni okolni uslovi, Ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazira na sledećim uslovima:: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Prosečni okolni uslovi, Ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazira na sledećim uslovima:: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Prosečni okolni uslovi, Ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazira na sledećim uslovima:: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Prosečni okolni uslovi, Ref. EN14825.","(3) - SCOP se bazira na sledećim uslovima:: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Prosečni okolni uslovi, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP se bazira na sledećim uslovima:: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Prosečni okolni uslovi, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP se bazira na sledećim uslovima:: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Prosečni okolni uslovi, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP se bazira na sledećim uslovima:: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Prosečni okolni uslovi, Ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Nivoi zvučnog pritiska se mere kod ulaza u isparivač, kod temp. vode od 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem; standard: ISO3744","(4) - Nivoi zvučnog pritiska se mere kod ulaza u isparivač, kod temp. vode od 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem; standard: ISO3744","(4) - Nivoi zvučnog pritiska se mere kod ulaza u isparivač, kod temp. vode od 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem; standard: ISO3744","(4) - Nivoi zvučnog pritiska se mere kod ulaza u isparivač, kod temp. vode od 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem; standard: ISO3744","(4) - Nivoi zvučnog pritiska se mere kod ulaza u isparivač, kod temp. vode od 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem; standard: ISO3744","(4) - Nivoi zvučnog pritiska se mere kod ulaza u isparivač, kod temp. vode od 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem; standard: ISO3744","(4) - Nivoi zvučnog pritiska se mere kod ulaza u isparivač, kod temp. vode od 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem; standard: ISO3744","(4) - Nivoi zvučnog pritiska se mere kod ulaza u isparivač, kod temp. vode od 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem; standard: ISO3744","(4) - Nivoi zvučnog pritiska se mere kod ulaza u isparivač, kod temp. vode od 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem; standard: ISO3744","(4) - Nivoi zvučnog pritiska se mere kod ulaza u isparivač, kod temp. vode od 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem; standard: ISO3744","","(4) - Nivoi zvučnog pritiska se mere kod ulaza u isparivač, kod temp. vode od 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem; standard: ISO3744","","(4) - Nivoi zvučnog pritiska se mere kod ulaza u isparivač, kod temp. vode od 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem; standard: ISO3744","","(4) - Nivoi zvučnog pritiska se mere kod ulaza u isparivač, kod temp. vode od 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃; rad pod punim opterećenjem; standard: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Tolerancija napona iznosi ± 10%. Odstupanje napona među fazama mora biti manje od ± 3%.","(5) - Tolerancija napona iznosi ± 10%. Odstupanje napona među fazama mora biti manje od ± 3%.","(5) - Tolerancija napona iznosi ± 10%. Odstupanje napona među fazama mora biti manje od ± 3%.","(5) - Tolerancija napona iznosi ± 10%. Odstupanje napona među fazama mora biti manje od ± 3%.","(5) - Tolerancija napona iznosi ± 10%. Odstupanje napona među fazama mora biti manje od ± 3%.","(5) - Tolerancija napona iznosi ± 10%. Odstupanje napona među fazama mora biti manje od ± 3%.","(5) - Tolerancija napona iznosi ± 10%. Odstupanje napona među fazama mora biti manje od ± 3%.","(5) - Tolerancija napona iznosi ± 10%. Odstupanje napona među fazama mora biti manje od ± 3%.","(5) - Tolerancija napona iznosi ± 10%. Odstupanje napona među fazama mora biti manje od ± 3%.","(5) - Tolerancija napona iznosi ± 10%. Odstupanje napona među fazama mora biti manje od ± 3%.","","(5) - Tolerancija napona iznosi ± 10%. Odstupanje napona među fazama mora biti manje od ± 3%.","","(5) - Tolerancija napona iznosi ± 10%. Odstupanje napona među fazama mora biti manje od ± 3%.","","(5) - Tolerancija napona iznosi ± 10%. Odstupanje napona među fazama mora biti manje od ± 3%."]
["","","","","","(6) - Maksimalni napon pokretanja: napon pokretanja najvećeg kompresora + napon ostalih kompresora pri maksimalnom opterećenju + napon ventilatora pri maksimalnom opterećenju U slučaju uređaja na inverterski pogon, ne javlja se udarna struja uključenja.","(6) - Maksimalni napon pokretanja: napon pokretanja najvećeg kompresora + napon ostalih kompresora pri maksimalnom opterećenju + napon ventilatora pri maksimalnom opterećenju U slučaju uređaja na inverterski pogon, ne javlja se udarna struja uključenja.","(6) - Maksimalni napon pokretanja: napon pokretanja najvećeg kompresora + napon ostalih kompresora pri maksimalnom opterećenju + napon ventilatora pri maksimalnom opterećenju U slučaju uređaja na inverterski pogon, ne javlja se udarna struja uključenja.","(6) - Maksimalni napon pokretanja: napon pokretanja najvećeg kompresora + napon ostalih kompresora pri maksimalnom opterećenju + napon ventilatora pri maksimalnom opterećenju U slučaju uređaja na inverterski pogon, ne javlja se udarna struja uključenja.","(6) - Maksimalni napon pokretanja: napon pokretanja najvećeg kompresora + napon ostalih kompresora pri maksimalnom opterećenju + napon ventilatora pri maksimalnom opterećenju U slučaju uređaja na inverterski pogon, ne javlja se udarna struja uključenja.","(6) - Maksimalni napon pokretanja: napon pokretanja najvećeg kompresora + napon ostalih kompresora pri maksimalnom opterećenju + napon ventilatora pri maksimalnom opterećenju U slučaju uređaja na inverterski pogon, ne javlja se udarna struja uključenja.","(6) - Maksimalni napon pokretanja: napon pokretanja najvećeg kompresora + napon ostalih kompresora pri maksimalnom opterećenju + napon ventilatora pri maksimalnom opterećenju U slučaju uređaja na inverterski pogon, ne javlja se udarna struja uključenja.","(6) - Maksimalni napon pokretanja: napon pokretanja najvećeg kompresora + napon ostalih kompresora pri maksimalnom opterećenju + napon ventilatora pri maksimalnom opterećenju U slučaju uređaja na inverterski pogon, ne javlja se udarna struja uključenja.","(6) - Maksimalni napon pokretanja: napon pokretanja najvećeg kompresora + napon ostalih kompresora pri maksimalnom opterećenju + napon ventilatora pri maksimalnom opterećenju U slučaju uređaja na inverterski pogon, ne javlja se udarna struja uključenja.","(6) - Maksimalni napon pokretanja: napon pokretanja najvećeg kompresora + napon ostalih kompresora pri maksimalnom opterećenju + napon ventilatora pri maksimalnom opterećenju U slučaju uređaja na inverterski pogon, ne javlja se udarna struja uključenja.","","(6) - Maksimalni napon pokretanja: napon pokretanja najvećeg kompresora + napon ostalih kompresora pri maksimalnom opterećenju + napon ventilatora pri maksimalnom opterećenju U slučaju uređaja na inverterski pogon, ne javlja se udarna struja uključenja.","","(6) - Maksimalni napon pokretanja: napon pokretanja najvećeg kompresora + napon ostalih kompresora pri maksimalnom opterećenju + napon ventilatora pri maksimalnom opterećenju U slučaju uređaja na inverterski pogon, ne javlja se udarna struja uključenja.","","(6) - Maksimalni napon pokretanja: napon pokretanja najvećeg kompresora + napon ostalih kompresora pri maksimalnom opterećenju + napon ventilatora pri maksimalnom opterećenju U slučaju uređaja na inverterski pogon, ne javlja se udarna struja uključenja."]
["","","","","","(7) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃. Struja kompresora + struja ventilatora.","(7) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃. Struja kompresora + struja ventilatora.","(7) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃. Struja kompresora + struja ventilatora.","(7) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃. Struja kompresora + struja ventilatora.","(7) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃. Struja kompresora + struja ventilatora.","(7) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃. Struja kompresora + struja ventilatora.","(7) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃. Struja kompresora + struja ventilatora.","(7) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃. Struja kompresora + struja ventilatora.","(7) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃. Struja kompresora + struja ventilatora.","(7) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃. Struja kompresora + struja ventilatora.","","(7) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃. Struja kompresora + struja ventilatora.","","(7) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃. Struja kompresora + struja ventilatora.","","(7) - Hlađenje: temp. vode kod ulaska u isparivač 12℃; temp. vode kod izlaska iz isparivača 7℃, temp. okolnog vazduha 35℃. Struja kompresora + struja ventilatora."]
["","","","","","(8) - Maksimalna struja jedinice za određivanje veličine kablova zasniva se na minimalno dozvoljenom naponu.","(8) - Maksimalna struja jedinice za određivanje veličine kablova zasniva se na minimalno dozvoljenom naponu.","(8) - Maksimalna struja jedinice za određivanje veličine kablova zasniva se na minimalno dozvoljenom naponu.","(8) - Maksimalna struja jedinice za određivanje veličine kablova zasniva se na minimalno dozvoljenom naponu.","(8) - Maksimalna struja jedinice za određivanje veličine kablova zasniva se na minimalno dozvoljenom naponu.","(8) - Maksimalna struja jedinice za određivanje veličine kablova zasniva se na minimalno dozvoljenom naponu.","(8) - Maksimalna struja jedinice za određivanje veličine kablova zasniva se na minimalno dozvoljenom naponu.","(8) - Maksimalna struja jedinice za određivanje veličine kablova zasniva se na minimalno dozvoljenom naponu.","(8) - Maksimalna struja jedinice za određivanje veličine kablova zasniva se na minimalno dozvoljenom naponu.","(8) - Maksimalna struja jedinice za određivanje veličine kablova zasniva se na minimalno dozvoljenom naponu.","","(8) - Maksimalna struja jedinice za određivanje veličine kablova zasniva se na minimalno dozvoljenom naponu.","","(8) - Maksimalna struja jedinice za određivanje veličine kablova zasniva se na minimalno dozvoljenom naponu.","","(8) - Maksimalna struja jedinice za određivanje veličine kablova zasniva se na minimalno dozvoljenom naponu."]
["","","","","","(9) - Maksimalna radna struja se zasniva na maksimalnoj struji koju apsorbuje kompresor u svom omotaču i na maksimalnoj struji koju apsorbuju ventilatori","(9) - Maksimalna radna struja se zasniva na maksimalnoj struji koju apsorbuje kompresor u svom omotaču i na maksimalnoj struji koju apsorbuju ventilatori","(9) - Maksimalna radna struja se zasniva na maksimalnoj struji koju apsorbuje kompresor u svom omotaču i na maksimalnoj struji koju apsorbuju ventilatori","(9) - Maksimalna radna struja se zasniva na maksimalnoj struji koju apsorbuje kompresor u svom omotaču i na maksimalnoj struji koju apsorbuju ventilatori","(9) - Maksimalna radna struja se zasniva na maksimalnoj struji koju apsorbuje kompresor u svom omotaču i na maksimalnoj struji koju apsorbuju ventilatori","(9) - Maksimalna radna struja se zasniva na maksimalnoj struji koju apsorbuje kompresor u svom omotaču i na maksimalnoj struji koju apsorbuju ventilatori","(9) - Maksimalna radna struja se zasniva na maksimalnoj struji koju apsorbuje kompresor u svom omotaču i na maksimalnoj struji koju apsorbuju ventilatori","(9) - Maksimalna radna struja se zasniva na maksimalnoj struji koju apsorbuje kompresor u svom omotaču i na maksimalnoj struji koju apsorbuju ventilatori","(9) - Maksimalna radna struja se zasniva na maksimalnoj struji koju apsorbuje kompresor u svom omotaču i na maksimalnoj struji koju apsorbuju ventilatori","(9) - Maksimalna radna struja se zasniva na maksimalnoj struji koju apsorbuje kompresor u svom omotaču i na maksimalnoj struji koju apsorbuju ventilatori","","(9) - Maksimalna radna struja se zasniva na maksimalnoj struji koju apsorbuje kompresor u svom omotaču i na maksimalnoj struji koju apsorbuju ventilatori","","(9) - Maksimalna radna struja se zasniva na maksimalnoj struji koju apsorbuje kompresor u svom omotaču i na maksimalnoj struji koju apsorbuju ventilatori","","(9) - Maksimalna radna struja se zasniva na maksimalnoj struji koju apsorbuje kompresor u svom omotaču i na maksimalnoj struji koju apsorbuju ventilatori"]
["","","","","","(10) - Maksimalna struja za određivanje veličine kablova: (amperaža kompresora pod punim opterećenjem + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maksimalna struja za određivanje veličine kablova: (amperaža kompresora pod punim opterećenjem + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maksimalna struja za određivanje veličine kablova: (amperaža kompresora pod punim opterećenjem + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maksimalna struja za određivanje veličine kablova: (amperaža kompresora pod punim opterećenjem + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maksimalna struja za određivanje veličine kablova: (amperaža kompresora pod punim opterećenjem + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maksimalna struja za određivanje veličine kablova: (amperaža kompresora pod punim opterećenjem + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maksimalna struja za određivanje veličine kablova: (amperaža kompresora pod punim opterećenjem + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maksimalna struja za određivanje veličine kablova: (amperaža kompresora pod punim opterećenjem + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maksimalna struja za određivanje veličine kablova: (amperaža kompresora pod punim opterećenjem + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maksimalna struja za određivanje veličine kablova: (amperaža kompresora pod punim opterećenjem + struja ventilatora) x 1,1","","(10) - Maksimalna struja za određivanje veličine kablova: (amperaža kompresora pod punim opterećenjem + struja ventilatora) x 1,1","","(10) - Maksimalna struja za određivanje veličine kablova: (amperaža kompresora pod punim opterećenjem + struja ventilatora) x 1,1","","(10) - Maksimalna struja za određivanje veličine kablova: (amperaža kompresora pod punim opterećenjem + struja ventilatora) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Fluid: Voda","(11) - Fluid: Voda","(11) - Fluid: Voda","(11) - Fluid: Voda","(11) - Fluid: Voda","(11) - Fluid: Voda","(11) - Fluid: Voda","(11) - Fluid: Voda","(11) - Fluid: Voda","(11) - Fluid: Voda","","(11) - Fluid: Voda","","(11) - Fluid: Voda","","(11) - Fluid: Voda"]
["","","","","","(12) - Za dodatne detalje u vezi sa operativnim granicama, pogledajte priručnik „Softver za selekciju kompresiono-kondenzacionih agregata (CSS)“.","(12) - Za dodatne detalje u vezi sa operativnim granicama, pogledajte priručnik „Softver za selekciju kompresiono-kondenzacionih agregata (CSS)“.","(12) - Za dodatne detalje u vezi sa operativnim granicama, pogledajte priručnik „Softver za selekciju kompresiono-kondenzacionih agregata (CSS)“.","(12) - Za dodatne detalje u vezi sa operativnim granicama, pogledajte priručnik „Softver za selekciju kompresiono-kondenzacionih agregata (CSS)“.","(12) - Za dodatne detalje u vezi sa operativnim granicama, pogledajte priručnik „Softver za selekciju kompresiono-kondenzacionih agregata (CSS)“.","(12) - Za dodatne detalje u vezi sa operativnim granicama, pogledajte priručnik „Softver za selekciju kompresiono-kondenzacionih agregata (CSS)“.","(12) - Za dodatne detalje u vezi sa operativnim granicama, pogledajte priručnik „Softver za selekciju kompresiono-kondenzacionih agregata (CSS)“.","(12) - Za dodatne detalje u vezi sa operativnim granicama, pogledajte priručnik „Softver za selekciju kompresiono-kondenzacionih agregata (CSS)“.","(12) - Za dodatne detalje u vezi sa operativnim granicama, pogledajte priručnik „Softver za selekciju kompresiono-kondenzacionih agregata (CSS)“.","(12) - Za dodatne detalje u vezi sa operativnim granicama, pogledajte priručnik „Softver za selekciju kompresiono-kondenzacionih agregata (CSS)“.","","(12) - Za dodatne detalje u vezi sa operativnim granicama, pogledajte priručnik „Softver za selekciju kompresiono-kondenzacionih agregata (CSS)“.","","(12) - Za dodatne detalje u vezi sa operativnim granicama, pogledajte priručnik „Softver za selekciju kompresiono-kondenzacionih agregata (CSS)“.","","(12) - Za dodatne detalje u vezi sa operativnim granicama, pogledajte priručnik „Softver za selekciju kompresiono-kondenzacionih agregata (CSS)“."]
["","","","","","(13) - Ova oprema sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (freon). Stvarna količina rashladnog fluida zavisi od konačne konstrukcije uređaja. Detalji se nalaze na etiketi uređaja.","(13) - Ova oprema sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (freon). Stvarna količina rashladnog fluida zavisi od konačne konstrukcije uređaja. Detalji se nalaze na etiketi uređaja.","(13) - Ova oprema sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (freon). Stvarna količina rashladnog fluida zavisi od konačne konstrukcije uređaja. Detalji se nalaze na etiketi uređaja.","(13) - Ova oprema sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (freon). Stvarna količina rashladnog fluida zavisi od konačne konstrukcije uređaja. Detalji se nalaze na etiketi uređaja.","(13) - Ova oprema sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (freon). Stvarna količina rashladnog fluida zavisi od konačne konstrukcije uređaja. Detalji se nalaze na etiketi uređaja.","(13) - Ova oprema sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (freon). Stvarna količina rashladnog fluida zavisi od konačne konstrukcije uređaja. Detalji se nalaze na etiketi uređaja.","(13) - Ova oprema sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (freon). Stvarna količina rashladnog fluida zavisi od konačne konstrukcije uređaja. Detalji se nalaze na etiketi uređaja.","(13) - Ova oprema sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (freon). Stvarna količina rashladnog fluida zavisi od konačne konstrukcije uređaja. Detalji se nalaze na etiketi uređaja.","(13) - Ova oprema sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (freon). Stvarna količina rashladnog fluida zavisi od konačne konstrukcije uređaja. Detalji se nalaze na etiketi uređaja.","(13) - Ova oprema sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (freon). Stvarna količina rashladnog fluida zavisi od konačne konstrukcije uređaja. Detalji se nalaze na etiketi uređaja.","","(13) - Ova oprema sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (freon). Stvarna količina rashladnog fluida zavisi od konačne konstrukcije uređaja. Detalji se nalaze na etiketi uređaja.","","(13) - Ova oprema sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (freon). Stvarna količina rashladnog fluida zavisi od konačne konstrukcije uređaja. Detalji se nalaze na etiketi uređaja.","","(13) - Ova oprema sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (freon). Stvarna količina rashladnog fluida zavisi od konačne konstrukcije uređaja. Detalji se nalaze na etiketi uređaja."]