{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / 5MWXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / 5MWXM68A2V1B9","FBA71A2VEB9 / 5MWXM68A2V1B9","FBA71A2VEB9 / 5MWXM90A2V1B9","FBA100A2VEB / 5MWXM68A2V1B9","FBA100A2VEB / 5MWXM90A2V1B9","FBA125A2VEB / 5MWXM90A2V1B9"]
["Kapacitet hlađenja","Min.","","kW","","3.1","3.2","3.2","3.5","3.6"]
["","Nom.","","kW","6.80","6.6","6.8","6.8","8.7","9"]
["","Maks.","","kW","","6.7","7.4","8.2","10","10.2"]
["Kapacitet grejanja","Min.","","kW","","2.3","2.5","2.7","2.9","3.3"]
["","Nom.","","kW","8.40","7.5","7.5","8.6","9","10"]
["","Maks.","","kW","","10","10.7","10.5","11","11.3"]
["Nominalna efikasnost","EER","","","2.91","3.08","3.68","3.79","3.65","3.63"]
["","COP","","","3.07","3.6","3.89","3.98","4.21","4.02"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh","1168","1071","924","897","1192","1240"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","C","B","A","A","A","A"]
["","","Grejanje","","D","B","A","A","A","A"]
["Hlađenje prostora","Klasa energetske efikasnosti","","","A","A+","A++","A++","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.6","6.8","6.8","8.7","9"]
["","SEER","","","5.28","6","6.15","6.69","6.87","6.65"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","451","385","387","356","443","473"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","Klasa energetske efikasnosti","","","A","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","3.60","4.6","4.6","5.5","6.46","6.46"]
["","SCOP/A","","","3.80","4","4","4.02","4.22","4.14"]
["","Pdh Kapacitet grejanja na -10°C","","kW","2.57","4.3","3.94","5.5","5.82","5.84"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","1326","1609","1609","1916","2143","2185"]
["Beleške","","","","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m."]
["","","","","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada"]
["Opseg energetske efikasnosti","","","","A+++ ~ D"]