{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA50A2VEB9 / RXS50L2V1B","FBA60A2VEB9 / RXS60L2V1B"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","","5.70"]
["Nominalna efikasnost","Annual energy consumption","","kWh","","826"]
["","EER","","","","3.45"]
["","COP","","","","37.10"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","","A"]
["","","Grejanje","","","A"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","","7.00"]
["Beleške","","","","","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m."]
["","","","","","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada"]
["","","","","","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]
["Outdoor unit","","","","RXS50L2V1B"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","5.00"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","5.50"]
["Nominalna efikasnost","EER","","","3.52"]
["","COP","","","38.30"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh","710"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","A"]
["","","Grejanje","","A"]
["Hlađenje prostora","Klasa energetske efikasnosti","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","5.00"]
["","SEER","","","6.21"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/a","282"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","Klasa energetske efikasnosti","","","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4.40"]
["","SCOP/A","","","4.06"]
["","Pdh Kapacitet grejanja na -10°C","","kW","3.73"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/a","1517"]
["Opseg energetske efikasnosti","","","","A+++ ~ D"]