{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":23,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG100AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG100AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG125AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG60AVEB / FCAG60AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG140L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG140L9V1B"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","6.80 (1)","","","","","","9.50 (1)","","","","","12.0 (1)","","","","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","6.72","6.72","5.10","5.10","5.10","5.10","6.80","6.80","5.10","5.10","5.10","6.00","6.00","5.10","5.10","5.10","5.10","9.70","6.44"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/a","355","355","467","467","652","652","489","489","652","652","652","700","700","824","824","824","824","829","1,249"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.0","12.00","12.0","12.0","12.0","12.0","13.4","13.4"]
["","Klasa energetske efikasnosti","","","A++","A++","A","A","A","A","A++","A++","A","A","A","A+","A+","A","A","A","A"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","6.33","6.33","6.00","6.00","7.60","11.3","11.3","11.30","11.3","11.3","11.3","12.7","12.66","12.7","12.7","12.7","12.7","12.0","11.6"]
["","SCOP/A","","","4.20","4.20","3.80","3.80","3.80","3.80","4.61","4.61","3.80","3.80","3.80","4.10","4.10","3.80","3.80","3.80","3.80","3.96","4.27"]
["","Klasa energetske efikasnosti","","","A+","A+","A","A","A","A","A++","A++","A","A","A","A+","A+","A","A","A","A"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/a","2,110","2,110","2,211","2,211","4,164","4,164","3,432","3,432","4,164","4,164","4,164","4,323","4,323","4,683","4,683","4,683","4,683","4,235","3,795"]
["Nominalna efikasnost","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh","1,005","","","","","","1,225","","","","","1,610"]
["","EER","","","3.39 (3)","","","","","","3.87 (3)","","","","","3.73 (3)","","","","","","4.29 (3)","2.50 (3)"]
["","COP","","","3.97 (3)","","","","","","4.15 (3)","","","","","3.63 (3)","","","","","","","3.61 (3)"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","A","","","","","","A","","","","","A"]
["","","Grejanje","","A","","","","","","A","","","","","A"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","7.50 (2)","","","","","","10.8 (2)","","","","","13.5 (2)","","","","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Beleške","","","","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m","","","","","","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m","","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m","","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m","","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m","","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m"]
["","","","","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m","","","","","","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m","","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m","","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m","","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m","","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","","","","","","(3) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","","(3) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","","(3) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(3) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","","(3) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(3) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(3) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","","(3) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(3) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU"]
["Hlađenje prostora","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","385.1","254.6"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","155.2","167.6"]