{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35BVEB / RXM35R5V1B","FCAG50BVEB / RXM50R2V1B","FCAG50BVEB / RXM50R5V1B","FCAG60BVEB / RXM60R2V1B","FCAG60BVEB / RXM60R5V1B"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","","5.00","5.00","5.70","5.70"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","","6.00","6.00","7.00","7.00"]
["Nominalna efikasnost","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh","","698","698","858","858"]
["","COP","","","","3.70","3.70","3.38","3.38"]
["","EER","","","","3.58","3.58","3.31","3.31"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","","A","A","A","A"]
["","","Grejanje","","","A","A","C","C"]
["Beleške","","","","","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m."]
["","","","","","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada"]
["","","","","","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","3.50"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","4.20"]
["Nominalna efikasnost","EER","","","3.72"]
["","COP","","","3.77"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh","470"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","A"]
["","","Grejanje","","A"]
["Hlađenje prostora","Klasa energetske efikasnosti","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","3.50"]
["","SEER","","","6.35"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","193"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","Klasa energetske efikasnosti","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","3.32"]
["","SCOP/A","","","4.90"]
["","Pdh Kapacitet grejanja na -10°C","","kW","2.60"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","948"]
["Opseg energetske efikasnosti","","","","A+++ ~ D"]