{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG140FVEB","FCAHG100FVEB","FCAHG125FVEB","FCAHG71FVEB"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","Visok","dBA","45","44","45"]
["","","Srednji","dBA","41","39","40"]
["","","Nizak","dBA","37","33","35"]
["","Hlađenje","Medium","dBA","41","39","40"]
["","","Nizak","dBA","37","33","35"]
["","","Visok","dBA","45","44","45"]
["Standardni pribor","Priručnik za montažu i upotrebu","","","Priručnik za montažu i upotrebu","Priručnik za montažu i upotrebu","Priručnik za montažu i upotrebu","Priručnik za montažu i upotrebu"]
["","Priručnik za instalaciju","","","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju"]
["Rashladno sredstvo","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","675","675","675","675"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","SP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","SP","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Ispusni otvor","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Ukrasni panel 4","Dimenzije","Dubina","mm","950","950","950","950"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950"]
["","","Visina","mm","50","50","50","50"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima"]
["","Boja","","","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)"]
["","Težina","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Hlađenje","","dBA","61","61","61"]
["","Grejanje","","dBA","61","61","61"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","840","840","840","840"]
["","","Dubina","mm","840","840","840","840"]
["","","Visina","mm","288","288","288","288"]
["Kućište","Materijal","","","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča"]
["Težina","Uređaj","","kg","26.0","26.0","26.0","25.0"]
["Ukrasni panel","Težina","","kg","10","10","10"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom"]
["","Dimenzije","Visina","mm","130","130","130"]
["","","Dubina","mm","950","950","950"]
["","","širina","mm","950","950","950"]
["","Boja","","","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Ime","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Napon","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Beleške","","","","(1) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(1) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(1) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(1) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine."]
["","","","","(2) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(2) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(2) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(2) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte"]
["","","","","(3) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(3) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(3) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(3) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka."]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","Visok","dBA","","","","36"]
["","","Srednji","dBA","","","","33"]
["","","Nizak","dBA","","","","29"]
["","Hlađenje","Medium","dBA","","","","33"]
["","","Nizak","dBA","","","","29"]
["","","Visok","dBA","","","","36"]
["Povezivanje cevi","Gas","SP","mm","","","","15.9"]
["","Ispusni otvor","","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Sound power level","Hlađenje","","dBA","","","","53"]
["","Grejanje","","dBA","","","","53"]
["Ukrasni panel","Težina","","kg","","","","10"]
["","Model","","","","","","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom"]
["","Dimenzije","Visina","mm","","","","130"]
["","","Dubina","mm","","","","950"]
["","","širina","mm","","","","950"]
["","Boja","","","","","","čista bela (RAL 9010)"]