{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","Visok","dBA","36","44","45","45"]
["","","Srednji","dBA","33","39","40","41"]
["","","Nizak","dBA","29","33","35","37"]
["","Hlađenje","Medium","dBA","33","39","40","41"]
["","","Nizak","dBA","29","33","35","37"]
["","","Visok","dBA","36","44","45","45"]
["Standardni pribor","Priručnik za upotrebu","","","1","1","1","1"]
["","Priručnik za instalaciju","","","1","1","1","1"]
["","Ispusno crevo","","","1","1","1","1"]
["","Obujmica za ispusno crevo","","","1","1","1","1"]
["","Podloška vešaljke","","","8","8","8","8"]
["","Navoji","","","4","4","4","4"]
["","Priručnik za montažu","","","1","1","1","1"]
["","Izolacija za fiting","","","2","2","2","2"]
["","Lepljivi štitnici","","","4","4","4","4"]
["","Ispusna zaptivna pločica","","","1","1","1","1"]
["","Obujmice","","","1","1","1","1"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infracrveni daljinski upravljač","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Kapacitet hlađenja","Ukupan kapacitet","Nom.","kW","","","12.10","13.40"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","SP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","SP","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Ispusni otvor","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Ukrasni panel 4","Dimenzije","Dubina","mm","50","50","50","50"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950"]
["","","Visina","mm","950","950","950","950"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Boja","","","SVEŽA BELA","SVEŽA BELA","SVEŽA BELA","SVEŽA BELA"]
["","Težina","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","dBA","53","61","61","61"]
["","Grejanje","","dBA","53","61","61","61"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","840","840","840","840"]
["","","Dubina","mm","840","840","840","840"]
["","","Visina","mm","288","288","288","288"]
["Kućište","Materijal","","","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča"]
["Težina","Uređaj","","kg","25","25","25","25"]
["Ukrasni panel","Težina","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima"]
["","Dimenzije","Visina","mm","50","50","50","50"]
["","","Dubina","mm","950","950","950","950"]
["","","širina","mm","950","950","950","950"]
["","Boja","","","SVEŽA BELA","SVEŽA BELA","SVEŽA BELA","SVEŽA BELA"]
["Kapacitet grejanja","Ukupan kapacitet","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Beleške","","","","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140D7W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140D7GW1: Čista bela maska sa automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140D7W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140D7GW1: Čista bela maska sa automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140D7W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140D7GW1: Čista bela maska sa automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140D7W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140D7GW1: Čista bela maska sa automatskim čišćenjem."]
["","","","","(4) - Ova opcija je namenjena isključivo za upotrebu u okruženju ispunjenom sitnom prašinom(prodavnice odeće). Nemojte koristiti ovu opciju u jako vlažnom i/ili masnom okruženju.","(4) - Ova opcija je namenjena isključivo za upotrebu u okruženju ispunjenom sitnom prašinom(prodavnice odeće). Nemojte koristiti ovu opciju u jako vlažnom i/ili masnom okruženju.","(4) - Ova opcija je namenjena isključivo za upotrebu u okruženju ispunjenom sitnom prašinom(prodavnice odeće). Nemojte koristiti ovu opciju u jako vlažnom i/ili masnom okruženju.","(4) - Ova opcija je namenjena isključivo za upotrebu u okruženju ispunjenom sitnom prašinom(prodavnice odeće). Nemojte koristiti ovu opciju u jako vlažnom i/ili masnom okruženju."]