{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG125HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG100HVEB / RZQG71L8Y1B","FCAHG71HVEB / RZQG71L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Opseg energetske efikasnosti","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","","","","","","","6.80","6.80","13.40"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","","","","","","","6.91","6.91","6.75"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","","","","","","","345","345","1,191"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","","","","6.80","6.80","13.40"]
["","Klasa energetske efikasnosti","","","","","","","","","A++","A++"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","","","","7.60","7.60","11.78"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","4.54","4.54","4.38"]
["","Klasa energetske efikasnosti","","","","","","","","","A+","A+"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","","","","","","","2,344","2,344","3,766"]
["Nominalna efikasnost","EER","","","","","","","","","4.09","4.09","3.18"]
["Beleške","","","","","","","","","","(1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m."]
["","","","","","","","","","","(2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m."]
["Nominalna efikasnost","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh","","","","","","","","831"]
["","COP","","","","","","","","","","4.80","4.12"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","","","","","","","","A"]
["","","Grejanje","","","","","","","","","A"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","","","","","","","","7.50","15.50"]
["Beleške","","","","","","","","","","","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada"]
["","","","","","","","","","","","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]
["Hlađenje prostora","ηs,c","","%","","","","","","","","","266.88"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","ηs,h","","%","","","","","","","","","172.10"]