{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":22,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7Y1B9"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","6.8","","9.5","9.5","","9.5 (3)","","","","","","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","5.11","4.30","5.11","5.11","4.30","5.11 (6)","4.30","4.30","4.30","4.00","4.00","5.11","5.11","5.11 (6)","4.30","4.30","4.30","4.30"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","466","554","650.685","650.685","773.256","","773.256","773.256","773.256","1,050","1,050","821.918","821.918","","976.744","976.744","976.744","976.744"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Klasa energetske efikasnosti","","","A","C","A","A","C","","C","C","C","D","D","A","A","","C","C","C","C"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","6.33","6.00","7.60","7.60","6.81","","6.81","6.81","6.81","8.03","8.03","8.03","8.03","","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.40","3.80","3.80","3.40","3.80 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.81","3.81","3.81 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","Klasa energetske efikasnosti","","","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","2,327","2,472","2,799","2,799","2,802","","2,802","2,802","2,802","3,305","3,305","2,949","2,949","","3,305","3,305","3,306.471","3,306.471"]
["Nominalna efikasnost","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh","971","","1,440","1,440","","1,440","","","","","","1,870","1,870","1,870"]
["","EER","","","3.21","","3.30","3.30","","3.30","","","","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.61","","3.54","3.54","","3.54","","","","","","3.41","3.41","3.41"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","A","","A","A","","A","","","","","","A","A","A"]
["","","Grejanje","","A","","B","B","","A","","","","","","B","B","B"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","7.5","","10.8","10.8","","10.8 (4)","","","","","","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Beleške","","","","","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","","","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","","","","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU"]
["","","","","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","","(1) - Godišnja potrošnja energije: na osnovi prosečne upotrebe od 500 radnih časova godišnje pod punim opterećenjem (nominalni uslovi)","","","","","","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(1) - Godišnja potrošnja energije: na osnovi prosečne upotrebe od 500 radnih časova godišnje pod punim opterećenjem (nominalni uslovi)"]
["","","","","(2) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)","","(2) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)","(2) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)","","(2) - Energetska oznaka: skala od A (najefikasnije) do G (najmanja efikasnost)","","","","","","(2) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)","(2) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)","(2) - Energetska oznaka: skala od A (najefikasnije) do G (najmanja efikasnost)"]
["","","","","","","","","","(3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","","","","","","","","(3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m"]
["","","","","","","","","","(4) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","","","","","","","","(4) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m"]
["","","","","","","","","","(5) - Godišnja potročnja energije je u skladu sa direktivom o energetskom označavanju 2002/31/EC","","","","","","","","(5) - Godišnja potročnja energije je u skladu sa direktivom o energetskom označavanju 2002/31/EC"]
["","","","","","","","","","(6) - SEER i SCOP su u skladu sa EN 14825","","","","","","","","(6) - SEER i SCOP su u skladu sa EN 14825"]
["","","","","","","","","","(7) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)","","","","","","","","(7) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)"]