{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","Visok","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Nizak","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Hlađenje","Nizak","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Visok","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Standardni pribor","Priručnik za upotrebu","","","Priručnik za upotrebu","Priručnik za upotrebu","Priručnik za upotrebu","Priručnik za upotrebu","Priručnik za upotrebu","Priručnik za upotrebu","Priručnik za upotrebu"]
["","Priručnik za instalaciju","","","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju"]
["","Ispusno crevo","","","Ispusno crevo","Ispusno crevo","Ispusno crevo","Ispusno crevo","Ispusno crevo","Ispusno crevo","Ispusno crevo"]
["","Obujmica za ispusno crevo","","","Obujmica za ispusno crevo","Obujmica za ispusno crevo","Obujmica za ispusno crevo","Obujmica za ispusno crevo","Obujmica za ispusno crevo","Obujmica za ispusno crevo","Obujmica za ispusno crevo"]
["","Podloška vešaljke","","","Podloška vešaljke","Podloška vešaljke","Podloška vešaljke","Podloška vešaljke","Podloška vešaljke","Podloška vešaljke","Podloška vešaljke"]
["","Navoji","","","Navoji","Navoji","Navoji","Navoji","Navoji","Navoji","Navoji"]
["","Priručnik za montažu","","","Priručnik za montažu","Priručnik za montažu","Priručnik za montažu","Priručnik za montažu","Priručnik za montažu","Priručnik za montažu","Priručnik za montažu"]
["","Izolacija za fiting","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Lepljivi štitnici","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Ispusna zaptivna pločica","","","Ispusna zaptivna pločica","Ispusna zaptivna pločica","Ispusna zaptivna pločica","Ispusna zaptivna pločica","Ispusna zaptivna pločica","Ispusna zaptivna pločica","Ispusna zaptivna pločica"]
["","Obujmice","","","Obujmice","Obujmice","Obujmice","Obujmice","Obujmice","Obujmice","Obujmice"]
["Kontrolni sistemi","Žičani daljinski upravljač","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Cevne spojnice","Tečnost","SP","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","SP","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Ispusni otvor","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Ukrasni panel 4","Dimenzije","Dubina","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Visina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima"]
["","Boja","","","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)"]
["","Težina","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Hlađenje","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Grejanje","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Dubina","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Visina","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Kućište","Materijal","","","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča"]
["Težina","Uređaj","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Ukrasna maska","Težina","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom"]
["","Dimenzije","Visina","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Boja","","","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Ime","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napon","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Beleške","","","","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140D7W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140D7GW1: Čista bela maska sa automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140D7W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140D7GW1: Čista bela maska sa automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140D7W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140D7GW1: Čista bela maska sa automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140D7W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140D7GW1: Čista bela maska sa automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140D7W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140D7GW1: Čista bela maska sa automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140D7W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140D7GW1: Čista bela maska sa automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140D7W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140D7GW1: Čista bela maska sa automatskim čišćenjem."]