{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":117,"n_cols":9,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","","Visok","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["","","","Nizak","dBA","","33","35","37"]
["","Hlađenje","","Nizak","dBA","","33","35","37"]
["","","","Visok","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["Standardni pribor","Priručnik za upotrebu","","","","","Priručnik za upotrebu","Priručnik za upotrebu","Priručnik za upotrebu"]
["","Priručnik za instalaciju","","","","","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju"]
["","Ispusno crevo","","","","","Ispusno crevo","Ispusno crevo","Ispusno crevo"]
["","Obujmica za ispusno crevo","","","","","Obujmica za ispusno crevo","Obujmica za ispusno crevo","Obujmica za ispusno crevo"]
["","Podloška vešaljke","","","","","Podloška vešaljke","Podloška vešaljke","Podloška vešaljke"]
["","Navoji","","","","","Navoji","Navoji","Navoji"]
["","Priručnik za montažu","","","","","Priručnik za montažu","Priručnik za montažu","Priručnik za montažu"]
["","Izolacija za fiting","","","","","2","2","2"]
["","Lepljivi štitnici","","","","","4","4","4"]
["","Ispusna zaptivna pločica","","","","","Ispusna zaptivna pločica","Ispusna zaptivna pločica","Ispusna zaptivna pločica"]
["","Obujmice","","","","","Obujmice","Obujmice","Obujmice"]
["Kontrolni sistemi","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","SP","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","SP","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Ukrasni panel 4","Dimenzije","","Dubina","mm","","50","50","50"]
["","","","Širina","mm","","950","950","950"]
["","","","Visina","mm","","950","950","950"]
["","Model","","","","","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima"]
["","Boja","","","","","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)"]
["","Težina","","","kg","","5.4","5.4","5.4"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","","dBA","","61","61","61"]
["","Grejanje","","","dBA","","61","61","61"]
["Dimenzije","Uređaj","","širina","mm","","840","840","840"]
["","","","Dubina","mm","","840","840","840"]
["","","","Visina","mm","","288","288","288"]
["Kućište","Material","","","","","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča"]
["Težina","Uređaj","","","kg","","26","26","26"]
["Ukrasni panel","Težina","","","kg","","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","","","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","","130","130","130"]
["","","","Dubina","mm","","950","950","950"]
["","","","širina","mm","","950","950","950"]
["","Boja","","","","","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)","čista bela (RAL 9010)"]
["Power supply","Faza","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","50","50","50"]
["","Ime","","","","","VE","VE","VE"]
["","Napon","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Beleške","","","","","","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka."]
["","","","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija dekorativne maske BYCQ140D7W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine."]
["","","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140D7W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140D7GW1: Čista bela maska sa automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140D7W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140D7GW1: Čista bela maska sa automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140D7W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140D7GW1: Čista bela maska sa automatskim čišćenjem."]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizovana čelična ploča"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","288"]
["","","","Širina","mm","840"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","840"]
["Težina","Uređaj","","","kg","25"]
["Ventilator","Brzina protoka vazduha","Hlađenje","Visok","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","Nizak","m³/min","12.2"]
["","","Grejanje","Visok","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","Nizak","m³/min","12.2"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","","dBA","53"]
["","Grejanje","","","dBA","53"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Visok","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","Nizak","dBA","29"]
["","Grejanje","","Visok","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","Nizak","dBA","29"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","SP","mm","9.52"]
["","Gas","","SP","mm","15.9"]
["","Ispusni otvor","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Ukrasna maska","Model","","","","BYCQ140D7GFW1 - maska sa automatskim čišćenjem sa sitno mrežastim filterom"]
["","Boja","","","","čista bela (RAL 9010)"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","130"]
["","","","Širina","mm","950"]
["","","","Dubina","mm","950"]
["","Težina","","","kg","10.3"]
["Ukrasni panel 2","Model","","","","BYCQ140D7GW1 - maska sa automatskim čišćenjem"]
["","Boja","","","","čista bela (RAL 9010)"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","130"]
["","","","Širina","mm","950"]
["","","","Dubina","mm","950"]
["","Težina","","","kg","10.3"]
["Ukrasni panel 3","Model","","","","BYCQ140D7W1W - potpuno bela"]
["","Boja","","","","čista bela (RAL 9010)"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","50"]
["","","","Širina","mm","950"]
["","","","Dubina","mm","950"]
["","Težina","","","kg","5.4"]
["Ukrasni panel 4","Model","","","","BYCQ140D7W1 - bela sa sivim krilcima"]
["","Boja","","","","čista bela (RAL 9010)"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","950"]
["","","","Širina","mm","950"]
["","","","Dubina","mm","50"]
["","Težina","","","kg","5.4"]
["Kontrolni sistemi","Infrared remote control","","","","BRC7FA532F"]
["Kontrolni sistemi","Žičani daljinski upravljač","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standardni pribor","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket"]
["","Operation manual","","","","Operation manual"]
["","Clamp for drain hose","","","","Clamp for drain hose"]
["","Clamps","","","","Clamps"]
["","Drain hose","","","","Drain hose"]
["","Drain sealing pad","","","","Drain sealing pad"]
["","Installation guide","","","","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2"]
["","Screws","","","","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4"]
["Napajanje","Ime","","","","VE"]
["","Faza","","","","1~"]
["Izvor napajanja","Izvor napajanja-=-Frekvencija","","Frekvencija","","50"]
["","Izvor napajanja-=-Napon","","Napon","","220-240"]