{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Kapacitet hlađenja","Ukupan kapacitet","","Nom.","kW","","20.0","24.1"]
["Kapacitet grejanja","Ukupan kapacitet","","Nom.","kW","","23.0","26.4"]
["Kućište","Boja","","","","Neofarbano","Neofarbano","Neofarbano"]
["","Materijal","","","","Galvanizovani čelik","Galvanizovani čelik","Galvanizovani čelik"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","350","450","450"]
["","","","Širina","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Dubina","mm","662","900","900"]
["Težina","Uređaj","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Potrebna praznina plafona >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventilator","Brzina protoka vazduha","Hlađenje","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Medium","m³/min","","69.0","89.0"]
["","","Grejanje","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Medium","m³/min","","69.0","89.0"]
["","Spoljni statički pritisak","","Visok","Pa","150","250","250"]
["","","","Nom.","Pa","150","250","250"]
["","","","Nizak","Pa","150","250","250"]
["Sound power level","Hlađenje","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Visok","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Grejanje","","Nizak","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Cevne spojnice","Tečnost","","SP","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Gas","","SP","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Ispusni otvor","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Kontrolni sistemi","Žičani daljinski upravljač","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standardni pribor","Priručnik za montažu i upotrebu","","","","1","1","1"]
["Power supply","Ime","","","","V3","V3","V3"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50"]
["","Napon","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Beleške","","","","","(1) - Nivoi zvuka su mereni u prostoru izolovanom od odjeka uz korekcije.","(1) - Nivoi zvuka su mereni u prostoru izolovanom od odjeka uz korekcije.","(1) - Nivoi zvuka su mereni u prostoru izolovanom od odjeka uz korekcije."]
["","","","","","(2) - Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na rastojanju od 1 m od uređaja.","(2) - Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na rastojanju od 1 m od uređaja.","(2) - Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na rastojanju od 1 m od uređaja."]
["","","","","","(3) - Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte dijagrame nivoa zvuka.","(3) - Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte dijagrame nivoa zvuka.","(3) - Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte dijagrame nivoa zvuka."]
["","","","","","(4) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(4) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(4) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka."]
["","","","","","(5) - Za više informacija pogledajte šemu ožičavanja, pločicu za specifikacijama i uputstvo za instalaciju.","(5) - Za više informacija pogledajte šemu ožičavanja, pločicu za specifikacijama i uputstvo za instalaciju.","(5) - Za više informacija pogledajte šemu ožičavanja, pločicu za specifikacijama i uputstvo za instalaciju."]