{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / 2MXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B / FDXM50F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM35F3V1B / FDXM50F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","5.0","5.0","5.0","5.00","5.00","5.00","5.0","5.0","5.00","5.00"]
["Nominalna efikasnost","Annual energy consumption","","kWh","780","770","713","779","769","712","761","704","760","704"]
["","EER","","","3.21","3.25","3.51","3.21","3.25","3.51","3.29","3.55","3.29","3.55"]
["","COP","","","3.66","3.64","3.61","3.66","3.64","3.61","3.62","3.61","3.62","3.61"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Grejanje","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Kapacitet grejanja","Min.","","kW","5.60","5.60","5.60","","","","5.60","5.60"]
["Beleške","","","","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljnoj temperaturi: 35 °CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m. Podaci se odnose na seriju standardne efikasnosti. Koriste se tolerancije Eurovent 2015.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljnoj temperaturi: 35 °CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m. Podaci se odnose na seriju standardne efikasnosti. Koriste se tolerancije Eurovent 2015.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljnoj temperaturi: 35 °CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m. Podaci se odnose na seriju standardne efikasnosti. Koriste se tolerancije Eurovent 2015.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljnoj temperaturi: 35 °CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m. Podaci se odnose na seriju standardne efikasnosti. Koriste se tolerancije Eurovent 2015.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljnoj temperaturi: 35 °CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m. Podaci se odnose na seriju standardne efikasnosti. Koriste se tolerancije Eurovent 2015.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m."]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","","","","5.60","5.60","5.60","","","5.60","5.60"]
["Beleške","","","","","","","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","","","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada"]
["","","","","","","","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","","","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]