{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / 2MXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM40A2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40A2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM68A2V1B9"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","5","","","","","","","6.8"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","5.6","","","","","","","8.60"]
["Nominalna efikasnost","EER","","","3.21","","","","","","","2.73"]
["","COP","","","3.66","","","","","","","3.01"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh","779","","","","","","","1245"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","A"]
["","","Grejanje","","A"]
["Hlađenje prostora","Klasa energetske efikasnosti","","","A++","","","","","","","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","5","","","","","","","6.80"]
["","SEER","","","6.22","","","","","","","5.43"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","281","","","","","","","438"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","Klasa energetske efikasnosti","","","A","","","","","","","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4.2","","","","","","","3.60"]
["","SCOP/A","","","3.8","","","","","","","3.81"]
["","Pdh Kapacitet grejanja na -10°C","","kW","2.92","","","","","","","3.10"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","1548","","","","","","","1323"]
["Beleške","","","","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m."]
["","","","","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada"]
["","","","","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","","4.00","4.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","","4.20","4.20","5.60","5.60","5.60","5.60"]
["Nominalna efikasnost","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh","","563","556","769","712","760","704"]
["","COP","","","","4.13","4.17","3.64","3.61","3.62","3.61"]
["","EER","","","","3.55","3.60","3.25","3.51","3.29","3.55"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Grejanje","","","A","A","A","A","A","A"]
["Opseg energetske efikasnosti","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]