{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA71AVEB / RZAG71M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG71M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7V1B","FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZAG100M7V1B"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","","","","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","","","","","8.62","10.2","10.5","9.04","9.44"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","","","","","386","327","316","368","352"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["","Klasa energetske efikasnosti","","","","","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.54","4.84","4.85","4.73","4.63"]
["","Klasa energetske efikasnosti","","","","","","","A+","A++","A++","A++","A++"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","","","","","2,405","2,256","2,252","2,309","2,359"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","","","","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Beleške","","","","","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Hlađenje: T2: unutrašnja temp. 26,6°CDB, 19,4 °CWB, spoljna temp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Hlađenje: T2: unutrašnja temp. 26,6°CDB, 19,4 °CWB, spoljna temp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Hlađenje: T2: unutrašnja temp. 26,6°CDB, 19,4 °CWB, spoljna temp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m."]
["Opseg energetske efikasnosti","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Spoljni uređaj","","","","","RZAG71M7V1B","RZAG71M7V1B","RZAG71M7V1B"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Hlađenje prostora","Klasa energetske efikasnosti","","","","A++","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","6.80","6.80","6.80"]
["","SEER","","","","6.55","7.80","7.58"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","","363","305","314"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","Klasa energetske efikasnosti","","","","A+","A+","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","4.70","4.70","4.70"]
["","SCOP/A","","","","4.32","4.43","4.33"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/god.","","1523","1485","1520"]