{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RZASG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZASG100M7Y1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZASG100M7Y1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZASG125M7Y1B","FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / RZASG125M7Y1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZASG125M7Y1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZASG140M7Y1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZASG140M7Y1B"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","","","12.1 (1)","12.1 (1)","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","","","6.69","6.46","","6.74","8.57"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/a","","","1,086","1,124","","1,194","939"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","12.1","12.1","","13.4","13.4"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","","","6.00","6.00","","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","4.39","4.07","","4.57","4.56"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/a","","","1,912","2,065","","2,387","2,394"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","","","13.5 (2)","13.5 (2)","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","kW","9.50","9.50","","","12.1"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","10.8","10.8","","","13.5"]
["Hlađenje prostora","Klasa energetske efikasnosti","","","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","9.50","9.50","","","12.1"]
["","SEER","","","6.43","7.68","","","7.00"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/a","517","433","","","1037"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","Klasa energetske efikasnosti","","","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.00","6.00","","","6.00"]
["","SCOP/A","","","3.89","3.93","","","4.43"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/a","2159","2137","","","1898"]
["Beleške","","","","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.","(1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.","(2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m."]
["","","","","","","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada"]
["","","","","","","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]