{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXL-JV / RXL-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXL25J2V1B / RXL25M2V1B","FTXL35J2V1B / RXL35M2V1B"]
["Kapacitet hlađenja","Min.","","kW","1.2","1.3"]
["","Maks.","","kW","3.4","3.8"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","SP","mm","6.35","6.35"]
["","Gas","SP","mm","9.5","9.5"]
["","Ispusni otvor","OD","mm","18","18"]
["Nominalna efikasnost","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh","400.5","570"]
["","EER","","","3.12","3.07"]
["","COP","","","4.43","4.21"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","B","B"]
["","","Grejanje","","A","A"]
["Kapacitet grejanja","Min.","","kW","1.1","1.2"]
["","Maks.","","kW","5.5","6.0"]
["Beleške","","","","(1) - Za postizanje nominalnog kapaciteta grejanja unutrašnje jedinice, postaviti dugme ventilatora na SL","(1) - Za postizanje nominalnog kapaciteta grejanja unutrašnje jedinice, postaviti dugme ventilatora na SL"]
["","","","","(2) - 220V","(2) - 220V"]
["","","","","(3) - 230V","(3) - 230V"]
["","","","","(4) - 240V","(4) - 240V"]
["","","","","(5) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(5) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU"]
["","","","","(6) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)","(6) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)"]