{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-G / RXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXS60GV1B / RXS60F3V1B","FTXS60GV1B / RXS60F4V1B","FTXS71GV1B / RXS71FAV1B9","FTXS71GV1B / RXS71FAV1B"]
["Kapacitet hlađenja","Min.","","kW","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Maks.","","kW","6.7","6.7","8.5","8.5"]
["","Nom.","","kW","6.0 (3)","6.0 (2)","7.1 (2)","7.1 (3)"]
["Cevne spojnice","Liquid","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","SP","mm","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Drain","OD","mm","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["Nominalna efikasnost","Annual energy consumption","","kWh","995","995","1,175","1,175"]
["","EER","","","3.02","3.02","3.02","3.02"]
["","COP","","","3.43","3.43","3.22","3.22"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","B","B","B","B"]
["","","Grejanje","","B","B","C","C"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","7.0 (4)","7.0 (3)","8.2 (3)","8.2 (4)"]
["","Min.","","kW","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Maks.","","kW","8.0","8.0","10.2","10.2"]
["Beleške","","","","(1) - Energetska oznaka: skala od A (najefikasnije) do G (najmanja efikasnost)","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(1) - Energetska oznaka: skala od A (najefikasnije) do G (najmanja efikasnost)"]
["","","","","(2) - Godišnja potrošnja energije: na osnovi prosečne upotrebe od 500 radnih časova godišnje pod punim opterećenjem (nominalni uslovi)","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB, 24°CWB; odgovarajuća dužina cevi: 5m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB, 24°CWB; odgovarajuća dužina cevi: 5m","(2) - Godišnja potrošnja energije: na osnovi prosečne upotrebe od 500 radnih časova godišnje pod punim opterećenjem (nominalni uslovi)"]
["","","","","(3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB, 24°CWB; odgovarajuća dužina cevi: 5m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m","(3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB, 24°CWB; odgovarajuća dužina cevi: 5m"]
["","","","","(4) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m","(4) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)","(4) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)","(4) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m"]
["","","","","(5) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)","","","(5) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)"]