{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","Visok","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["","","Nizak","dBA","35","39","40"]
["","Hlađenje","Nizak","dBA","35","39","40"]
["","","Visok","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["Standardni pribor","Priručnik za instalaciju","","","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju"]
["","Priručnik za upotrebu","","","Priručnik za upotrebu","Priručnik za upotrebu","Priručnik za upotrebu"]
["","Izjava o usklađenosti","","","Izjava o usklađenosti","Izjava o usklađenosti","Izjava o usklađenosti"]
["","Ispusno crevo","","","Ispusno crevo","Ispusno crevo","Ispusno crevo"]
["","Stezni metal","","","Stezni metal","Stezni metal","Stezni metal"]
["","Podloška vešaljke","","","Podloška vešaljke","Podloška vešaljke","Podloška vešaljke"]
["","Obujmice","","","Obujmice","Obujmice","Obujmice"]
["","Spona podloške","","","Spona podloške","Spona podloške","Spona podloške"]
["","Materijal za izolaciju i pričvršćivanje spojeva","","","Materijal za izolaciju i pričvršćivanje spojeva","Materijal za izolaciju i pričvršćivanje spojeva","Materijal za izolaciju i pričvršćivanje spojeva"]
["","Koleno","","","Koleno","Koleno","Koleno"]
["","Uputstvo za montažu","","","Uputstvo za montažu","Uputstvo za montažu","Uputstvo za montažu"]
["","Materijal za blokažu","","","Materijal za blokažu","Materijal za blokažu","Materijal za blokažu"]
["","Cevi L-tipa","","","Cevi L-tipa","Cevi L-tipa","Cevi L-tipa"]
["","Navoji","","","Navoji","Navoji","Navoji"]
["","Netkani tekstil","","","Netkani tekstil","Netkani tekstil","Netkani tekstil"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infracrveni daljinski upravljač","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","SP","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","SP","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Ispusni otvor","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","dBA","59","64","65"]
["","Grejanje","","dBA","59","64","65"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","950","950","950"]
["","","Dubina","mm","950","950","950"]
["","","Visina","mm","198","198","198"]
["Kućište","Materijal","","","Smola","Smola","Smola"]
["","Boja","","","Sveža bela","Sveža bela","Sveža bela"]
["Težina","Uređaj","","kg","25","26","26"]
["Ispusna visina","mm","","","600","600","600"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Ime","","","VE","VE","VE"]
["","Napon","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]