{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVQ71CVEB","FVQ100CVEB","FVQ125CVEB","FVQ140CVEB"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","Visok","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["","","Nizak","dBA","38","44","46","48"]
["","Hlađenje","Nizak","dBA","38","44","46","48"]
["","","Visok","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["Standardni pribor","Priručnik za upotrebu","","","Priručnik za upotrebu","Priručnik za upotrebu","Priručnik za upotrebu","Priručnik za upotrebu"]
["","Priručnik za instalaciju","","","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju"]
["","Konzola za montažu","","","Konzola za montažu","Konzola za montažu","Konzola za montažu","Konzola za montažu"]
["","Guma za zaštitu vora","","","Guma za zaštitu vora","Guma za zaštitu vora","Guma za zaštitu vora","Guma za zaštitu vora"]
["","Ćaura","","","Ćaura","Ćaura","Ćaura","Ćaura"]
["","Izolacija za fiting","","","Izolacija za fiting","Izolacija za fiting","Izolacija za fiting","Izolacija za fiting"]
["","Poklopac","","","Poklopac","Poklopac","Poklopac","Poklopac"]
["","Obujmice","","","Obujmice","Obujmice","Obujmice","Obujmice"]
["","Navoji","","","Navoji","Navoji","Navoji","Navoji"]
["","Uputstvo za montažu","","","Uputstvo za montažu","Uputstvo za montažu","Uputstvo za montažu","Uputstvo za montažu"]
["","Materijal otporan na vlaženje","","","Materijal otporan na vlaženje","Materijal otporan na vlaženje","Materijal otporan na vlaženje","Materijal otporan na vlaženje"]
["","Ožičavanje za daljinski upravljač","","","Ožičavanje za daljinski upravljač","Ožičavanje za daljinski upravljač","Ožičavanje za daljinski upravljač","Ožičavanje za daljinski upravljač"]
["Kontrolni sistemi","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Cevne spojnice","Tečnost","SP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","SP","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Ispusni otvor","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Apsorbovana snaga","Hlađenje","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["","Grejanje","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["Sound power level","Hlađenje","","dBA","55","62","63","65"]
["","Grejanje","","dBA","55","62","63","65"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","600","600","600","600"]
["","","Dubina","mm","270","350","350","350"]
["","","Visina","mm","1,850","1,850","1,850","1,850"]
["Kućište","Colour","","","Sveža bela","Sveža bela","Sveža bela","Sveža bela"]
["Težina","Uređaj","","kg","39","47","47","47"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]