{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B","FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K3V1B"]
["Kapacitet hlađenja","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Maks.","","kW","3.0","3.0","3.8","3.8","5.6","5.6"]
["","Nom.","","kW","2.5 (3)","2.5 (2)","3.5 (3)","3.5 (2)","5.0 (3)","5.0 (2)"]
["Piping connections","Tečnost","SP","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","SP","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Ispusni otvor","OD","mm","18","18","18","18","18","18"]
["Nominalna efikasnost","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh","275","275","475","475","760","760"]
["","EER","","","4.55","4.55","3.68","3.68","3.29","3.29"]
["","COP","","","4.36","4.36","3.72","3.72","3.67","3.67"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Grejanje","","A","A","A","A","A","A"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","kW","3.4 (4)","3.4 (3)","4.5 (4)","4.5 (3)","5.8 (4)","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Maks.","","kW","4.5","4.5","5.0","5.0","8.1","8.1"]
["Beleške","","","","(1) - Energetska oznaka: skala od A (najefikasnije) do G (najmanja efikasnost)","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(1) - Energetska oznaka: skala od A (najefikasnije) do G (najmanja efikasnost)","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU","(1) - Energetska oznaka: skala od A (najefikasnije) do G (najmanja efikasnost)","(1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU"]
["","","","","(2) - Godišnja potrošnja energije: na osnovi prosečne upotrebe od 500 radnih časova godišnje pod punim opterećenjem (nominalni uslovi)","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB, 24°CWB","(2) - Godišnja potrošnja energije: na osnovi prosečne upotrebe od 500 radnih časova godišnje pod punim opterećenjem (nominalni uslovi)","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB, 24°CWB","(2) - Godišnja potrošnja energije: na osnovi prosečne upotrebe od 500 radnih časova godišnje pod punim opterećenjem (nominalni uslovi)","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB, 24°CWB"]
["","","","","(3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB, 24°CWB","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB, 24°CWB","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB, 24°CWB","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(4) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB, 24°CWB","(4) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB, 24°CWB","(4) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB, 24°CWB","(4) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(5) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(5) - 220V","(5) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(5) - 220V","(5) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(5) - 220V"]
["","","","","(6) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(6) - 230V","(6) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(6) - 230V","(6) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(6) - 230V"]
["","","","","(7) - 220V","(7) - 240V","(7) - 220V","(7) - 240V","(7) - 220V","(7) - 240V"]
["","","","","(8) - 230V","(8) - Pri povezivanju sa višestrukom spoljnom jedinicom, pogledajte specifikacije za tu višestruku spoljnu jedinicu.","(8) - 230V","(8) - Pri povezivanju sa višestrukom spoljnom jedinicom, pogledajte specifikacije za tu višestruku spoljnu jedinicu.","(8) - 230V","(8) - Pri povezivanju sa višestrukom spoljnom jedinicom, pogledajte specifikacije za tu višestruku spoljnu jedinicu."]
["","","","","(9) - 240V","(9) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)","(9) - 240V","(9) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)","(9) - 240V","(9) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)"]
["","","","","(10) - Pri povezivanju sa višestrukom spoljnom jedinicom, pogledajte specifikacije za tu višestruku spoljnu jedinicu.","","(10) - Pri povezivanju sa višestrukom spoljnom jedinicom, pogledajte specifikacije za tu višestruku spoljnu jedinicu.","","(10) - Pri povezivanju sa višestrukom spoljnom jedinicom, pogledajte specifikacije za tu višestruku spoljnu jedinicu."]
["","","","","(11) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)","","(11) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)","","(11) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)"]