{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXTM-B / RXTM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXTM30B2V1B / RXTM30A2V1B"]
["Kapacitet hlađenja","Min.","","kW","1.2"]
["","Nom.","","kW","3"]
["","Maks.","","kW","4.4"]
["Kapacitet grejanja","Min.","","kW","1.2"]
["","Nom.","","kW","3.2"]
["","Maks.","","kW","6.2"]
["Nominalna efikasnost","EER","","","4.35"]
["","COP","","","4.45"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh","345"]
["","Direktiva o energetskom označavanju","Hlađenje","","A"]
["","","Grejanje","","A"]
["Hlađenje prostora","Klasa energetske efikasnosti","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","3"]
["","SEER","","","7.5"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/a","140"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","Klasa energetske efikasnosti","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","3"]
["","SCOP/A","","","4.75"]
["","Pdh Kapacitet grejanja na -10°C","","kW","3"]
["","Godišnja potrošnja električne energije","","kWh/a","884"]
["Beleške","","","","(1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]
["","","","","(2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada"]
["","","","","(3) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m."]