{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15AUV1B","FXAQ20AUV1B","FXAQ25AUV1B","FXAQ32AUV1B","FXAQ40AUV1B","FXAQ50AUV1B","FXAQ63AUV1B"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Pri niskoj brzini ventilatora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Hlađenje","","Pri niskoj brzini ventilatora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["Standardni pribor","Priručnik za montažu i upotrebu","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Montažni panel","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Pričvrsni zavrtnji za montažu","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Izolaciona traka","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Obujmice","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Navoji","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Rashladno sredstvo","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ulazna snaga - 50Hz","Hlađenje","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","0.02","0.02","0.03","0.03","0.02","0.03","0.05"]
["","Grejanje","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.02","0.04","0.06"]
["Kapacitet hlađenja","Ukupan kapacitet","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","1.7 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","SP","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Tip","","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom"]
["","Gas","","SP","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Tip","","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom"]
["","Drain","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Filter za vazduh","Type","","","","Smolasta mreža koja se može prati","Smolasta mreža koja se može prati","Smolasta mreža koja se može prati","Smolasta mreža koja se može prati","Smolasta mreža koja se može prati","Smolasta mreža koja se može prati","Smolasta mreža koja se može prati"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Dubina","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","","Visina","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Kućište","Colour","","","","Bela","Bela","Bela","Bela","Bela","Bela","Bela"]
["Težina","Uređaj","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Ventilator","Brzina protoka vazduha - 50Hz","Hlađenje","Pri visokoj brzini ventilatora","m³/min","8.4","9.1","9.4","9.8","12.2","14.4","18.3"]
["","","","Pri niskoj brzini ventilatora","m³/min","7.0","7.0","7.0","7.0","9.7","11.5","13.5"]
["Kapacitet grejanja","Ukupan kapacitet","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","1.9 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Struja - 50Hz","Maksimalna amperaža osigurača (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Ime","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Beleške","","","","","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5m (po horizontali)","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5m (po horizontali)","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5m (po horizontali)","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5m (po horizontali)","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5m (po horizontali)","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5m (po horizontali)","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5m (po horizontali)"]
["","","","","","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m (po horizontali)","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m (po horizontali)","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m (po horizontali)","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m (po horizontali)","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m (po horizontali)","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m (po horizontali)","(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m (po horizontali)"]
["","","","","","(3) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(3) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(3) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(3) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(3) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(3) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(3) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice."]
["","","","","","(4) - Nivoi zvuka se mere u gluvoj sobi.","(4) - Nivoi zvuka se mere u gluvoj sobi.","(4) - Nivoi zvuka se mere u gluvoj sobi.","(4) - Nivoi zvuka se mere u gluvoj sobi.","(4) - Nivoi zvuka se mere u gluvoj sobi.","(4) - Nivoi zvuka se mere u gluvoj sobi.","(4) - Nivoi zvuka se mere u gluvoj sobi."]
["","","","","","(5) - Radni zvuk zavisi od uslova rada i okolne sredine","(5) - Radni zvuk zavisi od uslova rada i okolne sredine","(5) - Radni zvuk zavisi od uslova rada i okolne sredine","(5) - Radni zvuk zavisi od uslova rada i okolne sredine","(5) - Radni zvuk zavisi od uslova rada i okolne sredine","(5) - Radni zvuk zavisi od uslova rada i okolne sredine","(5) - Radni zvuk zavisi od uslova rada i okolne sredine"]
["","","","","","(6) - Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na rastojanju od 1 m od uređaja.","(6) - Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na rastojanju od 1 m od uređaja.","(6) - Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na rastojanju od 1 m od uređaja.","(6) - Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na rastojanju od 1 m od uređaja.","(6) - Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na rastojanju od 1 m od uređaja.","(6) - Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na rastojanju od 1 m od uređaja.","(6) - Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na rastojanju od 1 m od uređaja."]
["","","","","","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega."]
["","","","","","(8) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(8) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(8) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(8) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(8) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(8) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(8) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(10) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(10) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(10) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(10) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(10) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(10) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(10) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte"]
["","","","","","(11) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(11) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(11) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(11) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(11) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(11) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(11) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač"]
["","","","","","(12) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(12) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(12) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(12) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(12) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(12) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(12) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti"]
["","","","","","(13) - Sledeća niža standardna jačina osigurača min. 16A","(13) - Sledeća niža standardna jačina osigurača min. 16A","(13) - Sledeća niža standardna jačina osigurača min. 16A","(13) - Sledeća niža standardna jačina osigurača min. 16A","(13) - Sledeća niža standardna jačina osigurača min. 16A","(13) - Sledeća niža standardna jačina osigurača min. 16A","(13) - Sledeća niža standardna jačina osigurača min. 16A"]
["","","","","","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA"]