{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Pri niskoj brzini ventilatora","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Pri srednjoj brzini ventilatora","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","Hlađenje","","Pri niskoj brzini ventilatora","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Pri srednjoj brzini ventilatora","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["Standardni pribor","Priručnik za montažu i upotrebu","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Ispusno crevo","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Metalna obujmica za ispusno crevo","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Podloška vešaljke","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Navoji","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Izolacija za fiting","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Zaptivna pločica","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Obujmice","","","","7","7","7","7","7","7"]
["Rashladno sredstvo","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Apsorbovana snaga - 50Hz","Hlađenje","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Grejanje","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Kapacitet hlađenja","Ukupan kapacitet","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","SP","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Tip","","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom"]
["","Gas","","SP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70"]
["","","","Tip","","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom"]
["","Drain","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Ukrasni panel 4","Dimenzije","","Dubina","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Širina","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Visina","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","Model","","","","BYFQ60B3W1, Videti napomenu 2","BYFQ60B3W1, Videti napomenu 2","BYFQ60B3W1, Videti napomenu 2","BYFQ60B3W1, Videti napomenu 2","BYFQ60B3W1, Videti napomenu 2","BYFQ60B3W1, Videti napomenu 2"]
["","Boja","","","","BELA (RAL9010)","BELA (RAL9010)","BELA (RAL9010)","BELA (RAL9010)","BELA (RAL9010)","BELA (RAL9010)"]
["","Težina","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Filter za vazduh","Tip","","","","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Dubina","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Visina","mm","260","260","260","260","260","260"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča"]
["Težina","Uređaj","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Ukrasni panel 2","Težina","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Dimenzije","","Dubina","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Širina","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Visina","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","Boja","","","","SREBRNA","SREBRNA","SREBRNA","SREBRNA","SREBRNA","SREBRNA"]
["Ukrasni panel 3","Dimenzije","","Dubina","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Visina","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Širina","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Boja","","","","Bela (RAL9010)","Bela (RAL9010)","Bela (RAL9010)","Bela (RAL9010)","Bela (RAL9010)","Bela (RAL9010)"]
["","Model","","","","BYFQ60B2W1, Videti napomenu 2","BYFQ60B2W1, Videti napomenu 2","BYFQ60B2W1, Videti napomenu 2","BYFQ60B2W1, Videti napomenu 2","BYFQ60B2W1, Videti napomenu 2","BYFQ60B2W1, Videti napomenu 2"]
["","Težina","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Ventilator","Brzina protoka vazduha - 50Hz","Hlađenje","Pri visokoj brzini ventilatora","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Pri niskoj brzini ventilatora","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Ukrasna maska","Težina","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Dubina","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Širina","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Boja","","","","Bela (N9.5)","Bela (N9.5)","Bela (N9.5)","Bela (N9.5)","Bela (N9.5)","Bela (N9.5)"]
["Kapacitet grejanja","Ukupan kapacitet","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Struja - 50Hz","Maksimalna amperaža osigurača (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Ime","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvencija","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Beleške","","","","","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke."]
["","","","","","(2) - Potrebno je upotrebiti opciju ERPS23 (oprema za konverziju ožičenja) za priključenje na standardnu ploču.","(2) - Potrebno je upotrebiti opciju ERPS23 (oprema za konverziju ožičenja) za priključenje na standardnu ploču.","(2) - Potrebno je upotrebiti opciju ERPS23 (oprema za konverziju ožičenja) za priključenje na standardnu ploču.","(2) - Potrebno je upotrebiti opciju ERPS23 (oprema za konverziju ožičenja) za priključenje na standardnu ploču.","(2) - Potrebno je upotrebiti opciju ERPS23 (oprema za konverziju ožičenja) za priključenje na standardnu ploču.","(2) - Potrebno je upotrebiti opciju ERPS23 (oprema za konverziju ožičenja) za priključenje na standardnu ploču."]
["","","","","","(3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB","(3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB","(3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB","(3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB","(3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB","(3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(5) - Kontrolni ormarić nije obuhvaćen ovim dimenzijama","(5) - Kontrolni ormarić nije obuhvaćen ovim dimenzijama","(5) - Kontrolni ormarić nije obuhvaćen ovim dimenzijama","(5) - Kontrolni ormarić nije obuhvaćen ovim dimenzijama","(5) - Kontrolni ormarić nije obuhvaćen ovim dimenzijama","(5) - Kontrolni ormarić nije obuhvaćen ovim dimenzijama"]
["","","","","","(6) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(6) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(6) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(6) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(6) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(6) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka."]
["","","","","","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega."]
["","","","","","(8) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(8) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(8) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(8) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(8) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(8) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(10) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(10) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(10) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(10) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(10) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač"]
["","","","","","(11) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(11) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(11) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(11) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(11) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(11) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti"]
["","","","","","(12) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(12) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(12) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(12) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(12) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(12) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte"]