{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LRYEQ-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LRYEQ16A7Y1"]
["Standardni pribor","Priručnik za instalaciju","","","","1"]
["","Priručnik za upotrebu","","","","1"]
["","Spojne cevi","","","","1"]
["","Oznaka za rashladno sredstvo za regulaciju F-gasa","","","","1"]
["","Oznaka punjenja rashladnog fluida","","","","1"]
["","Oznake F-gasova sa efektom staklene bašte","","","","1"]
["Težina","Uređaj","","","kg","370"]
["Rashladno sredstvo","Charge","","","TCO2Eq","24.0"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","2,087.5"]
["","Količina","","","kg","11.5"]
["","Tip","","","","R-410A"]
["Motor ventilatora","Izlaz","","","W","750"]
["","Pogon","","","","Direktan prenos"]
["Izmenjivač toplote","Tip","","","","Spirala sa ukrštenim rebrima"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","1,240"]
["","","","Dubina","mm","765"]
["","","","Visina","mm","1,680"]
["Oplata","Boja","","","","Boja slonovače"]
["Ventilator","Type","","","","Ventilator sa elisom"]
["","Brzina protoka vazduha","Hlađenje","Nom.","m³/min","230"]
["","Količina","","","","2"]
["Power supply","Faza","","","","3~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50"]
["","Napon","","","V","380-415"]
["Beleške","","","","","(1) - Prioritetni režim hlađenja: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 32°CDB; dužina cevovoda: 7,5m; razlika nivoa: 0m"]
["","","","","","(2) - Prioritetni režim hlađenja: temp. isparavanja -10℃; spoljna temp. 32°CDB; Usisavanje SH: 10℃"]
["","","","","","(3) - Režim 100% rekuperacije toplote: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; opterećenje rashlađivanja 18 kW; dužina cevovoda: 7,5m; razlika nivoa: 0m"]
["","","","","","(4) - Zasićena temperatura je ekvivalentna usisnom pritisku (rashladna strana): -10°C (pod ohlađenom stanju); kapacitet priključivanja za unutarnji klima-uređaj: 10 HP, kada je rekuperacija toplote 100%"]
["","","","","","(5) - Kompresor 1"]
["","","","","","(6) - Kompresor 2"]
["","","","","","(7) - Kompresor 3"]
["","","","","","(8) - Fabričko punjenje jedinice"]
["","","","","","(9) - Instalirajte uređaj za zahvatanje ulja na 5m od spoljašnje jedinice"]
["","","","","","(10) - Za dodatne informacije, pogledajte šemu radnih opsega"]
["","","","","","(11) - Za dodatne informacije o standardnom priboru, pogledajte priručnik za instalaciju/upotrebu"]
["","","","","","(12) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte"]