{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC55WVM"]
["Tip","","","","","Prečistač vazduha"]
["Primena","","","","","Podni tip"]
["Casing","Colour","","","","Bela"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","500"]
["","","","Širina","mm","270"]
["","","","Dubina","mm","270"]
["Težina","Uređaj","","","kg","6.8"]
["Primenljiva površina prostorije","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Prečišćavanje vazduha","Ulazna snaga","","Turbo","kW","0.037"]
["","","","M","kW","0.015"]
["","","","L","kW","0.010"]
["","","","Nečujan","kW","0.008"]
["Nivo zvučnog pritiska","Prečišćavanje vazduha","","Turbo","dBA","53"]
["","","","Srednji","dBA","39"]
["","","","Nizak","dBA","29"]
["","","","Nečujan","dBA","19"]
["Ventilator","Brzina protoka vazduha","Prečišćavanje vazduha","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Srednji","m³/h","192"]
["","","","Nizak","m³/h","120"]
["","","","Nečujan","m³/h","66"]
["Način sakupljanja prašine","","","","","Elektrostatički HEPA filter"]
["Deodorizing method","","","","","Fleš strimer + dezodorišuci katalizator"]
["Sigurnosni uređaji","Stavka","","01","","Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open)"]
["Standardni pribor","Daljinski upravljač","","","","1"]
["","Držač daljinskog upravljača","","","","1"]
["","Elektrostatički HEPA filter","","","","1"]
["","Dezodorišući filter","","","","1"]
["","Priručnik za upotrebu","","","","1"]
["Električni kabl","m","","","","1.8"]
["Power supply","Phase","","","","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220-230"]
["Radna struja","Prečišćavanje vazduha","","Turbo","A","0.32"]
["","","","Srednji","A","0.14"]
["","","","Nizak","A","0.10"]
["","","","Nečujan","A","0.08"]
["Beleške","","","","","(1) - Primenljiva površina prostorije odgovara radu jedinice uz maksimalnu brzinu ventilatora (HH). Primenljiva površina prostorije označava prostor u kojem određena količina čestica prašine može da bude uklonjena za 30 minuta. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Preračunato sa testiranih vrednosti u NRCC standarde u skladu sa JEM1467 test metodom."]
["","","","","","(3) - Preračunato sa testiranih vrednosti u CADR standarde u skladu sa JEM1467 test metodom."]
["","","","","","(4) - Nivoi radnog zvuka predstavljaju prosek vrednosti izmerenih na 1 m udaljenosti od prednje, leve, desne i gornje ploče uređaja. (Oni odgovaraju vrednostima merenja u gluvoj komori)"]
["","","","","","(5) - Elektrostatički HEPA filter je pričvršćen na jedinicu."]
["","","","","","(6) - Ostale funkcije: Funkcija upotrebe aktivne plazme. Funkcija automatskog ponovnog uključenja"]