{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":6,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK55WVM"]
["Tip","","","","","Prečistač i ovlaživač vazduha"]
["Primena","","","","","Podni tip"]
["Kućište","Boja","","","","Bela"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","700"]
["","","","Širina","mm","270"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","270"]
["Težina","Uređaj","","","kg","9.5"]
["Primenljiva površina prostorije","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Prečišćavanje vazduha","Ulazna snaga","","Turbo","kW","0.056"]
["","","","M","kW","0.017"]
["","","","L","kW","0.010"]
["","","","Nečujan","kW","0.007"]
["Vlaženje vazduha","Ulazna snaga","","Turbo","kW","0.058"]
["","","","M","kW","0.019"]
["","","","L","kW","0.014"]
["","","","Nečujan","kW","0.011"]
["","Kapacitet rezervoara vode","","","l","2.7"]
["Nivo zvučnog pritiska","Prečišćavanje vazduha","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Srednji","dBA","39.0"]
["","","","Nizak","dBA","29.0"]
["","","","Nečujan","dBA","19.0"]
["","Vlaženje vazduha","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Srednji","dBA","39.0"]
["","","","Nizak","dBA","33.0"]
["","","","Nečujan","dBA","25.0"]
["Ventilator","Brzina protoka vazduha","Prečišćavanje vazduha","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Srednji","m³/h","192"]
["","","","Nizak","m³/h","120"]
["","","","Nečujan","m³/h","54"]
["","","Vlaženje vazduha","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Srednji","m³/h","192"]
["","","","Nizak","m³/h","144"]
["","","","Nečujan","m³/h","102"]
["Način sakupljanja prašine","","","","","Elektrostatički HEPA filter"]
["Način dezodorisanja","","","","","Fleš strimer + dezodorišuci katalizator"]
["Standardni pribor","Operation manual","","","","1"]
["","Electrostatic HEPA filter","","","","1"]
["","Deodorising filter","","","","1"]
["","Caster","","","","4"]
["","Humidifying filter","","","","2"]
["","Remote control holder","","","","1"]
["","Remote control lid","","","","1"]
["Električni kabl","Električni kabl","","","","1.8"]
["Napajanje","Faza","","","","1~"]
["Izvor napajanja","Izvor napajanja-=-Frekvencija","","Frekvencija","","50/60"]
["","Izvor napajanja-=-Napon","","Napon","","220-240/220-230"]
["Radna struja","Prečišćavanje vazduha","Radna struja-=-Prečišćavanje vazduha-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Radna struja-=-Prečišćavanje vazduha-=-Srednji","Srednji","","0.19"]
["","","Radna struja-=-Prečišćavanje vazduha-=-Nizak","Nizak","","0.12"]
["","","Radna struja-=-Prečišćavanje vazduha-=-Nečujan","Nečujan","","0.09"]
["","Vlaženje vazduha","Radna struja-=-Vlaženje vazduha-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Radna struja-=-Vlaženje vazduha-=-Srednji","Srednji","","0.20"]
["","","Radna struja-=-Vlaženje vazduha-=-Nizak","Nizak","","0.15"]
["","","Radna struja-=-Vlaženje vazduha-=-Nečujan","Nečujan","","0.13"]
["Beleške","","","","","(1) - Primenljiva površina prostorije odgovara radu jedinice uz maksimalnu brzinu ventilatora (HH). Primenljiva površina prostorije označava prostor u kojem određena količina čestica prašine može da bude uklonjena za 30 minuta. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Preračunato sa testiranih vrednosti u NRCC standarde u skladu sa JEM1467 test metodom."]