{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXA-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXA42B5V1B","RXA42B2V1B","RXA50B2V1B","RXA50B5V1B"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","","734","734","734"]
["","","","Širina","mm","","870","870","954"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","","373","373","401"]
["Težina","Uređaj","","","kg","","50","50","49"]
["Kompresor","Tip","","","","","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor"]
["Radni opseg","Hlađenje","Spolja","Min.","°CDB","","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","","46","46","46"]
["","Grejanje","Spolja","Min.","°CWB","","-15","-15","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","","18","18","18"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Nom.","dBA","","48.0","48.0","48"]
["","Grejanje","","Nom.","dBA","","48.0","48.0","48"]
["Rashladni fluid","Tip","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Količina","","","kg","","1.10","1.10","1.1"]
["","Količina","","","tCO2Eq","","0.75","0.75","0.75"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","","675","675","675"]
["Cevne spojnice","Dužina cevovoda","Maks.","OU - IU","m","","30","30","30"]
["","Dodatna punjenje rashladnog sredstva","","","kg/m","","0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m)","0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m)","0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m)"]
["","Razlika nivoa","IU - OU","Maks.","m","","20","20","20"]
["Standardni pribor","Priručnik za instalaciju","","","","","1","1","1"]
["","Oznaka punjenja rashladnog fluida","","","","","1","1","1"]
["","Oznake F-gasova sa efektom staklene bašte","","","","","1","1","1"]
["","Poklopac odvoda","","","","","3","3","3"]
["","čep ispusnog otvora","","","","","1","1","1"]
["Opseg energetske efikasnosti","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Napajanje","Faza","","","","","1~","1~","1~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","","50","50","50"]
["","Napon","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Beleške","","","","","","(1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","(1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada"]
["","","","","","","(2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]
["","","","","","","(3) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(3) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(3) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte"]