{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":15,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXM20A5V1B","RXM25A5V1B","RXM35A5V1B","RXM42A5V1B","RXM50A5V1B","RXM50A2V1B","RXM60A2V1B","RXM60A5V1B","RXM71A2V1B","RXM71A5V1B"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","610","610","610","610","734","","","734","","734"]
["","","","Širina","mm","923","923","923","923","954","","","954","","954"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","367","367","367","367","401","","","401","","401"]
["Težina","Uređaj","","","kg","36","36","36","40","49","","","49","","55"]
["Motor ventilatora","Brzina","Hlađenje","Superniska","o/min","600","600","600","600","500"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","","","Hermetički zatvoren klatni kompresor","","Hermetički zatvoren klatni kompresor"]
["Radni opseg","Hlađenje","Spolja","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","50","50","50","50","50 (1)","","","50","","46"]
["","Grejanje","Spolja","Min.","°CWB","-21","-21","-21","-21","-21 (1)","","","-21","","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","18","18","18","18","18","","","18","","18"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Nom.","dBA","46","46","47","48","48","","","48","","47"]
["","Grejanje","","Nom.","dBA","47","47","49","49","49","","","49","","48"]
["Rashladni fluid","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","","R-32","","R-32"]
["","Količina","","","kg","0.95","0.95","0.95","0.95","1.10","","","1.15","","1.15"]
["","Količina","","","tCO2Eq","0.65","0.65","0.65","0.65","0.75","","","0.78","","0.78"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","675","675","675","675","675","","","675","","675"]
["Cevne spojnice","Dužina cevovoda","Maks.","OU - IU","m","20","20","20","30","30","","","30","","30"]
["","Dodatna punjenje rashladnog sredstva","","","kg/m","0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m)","0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m)","0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m)","0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m)","0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m)","","","0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m)","","0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m)"]
["","Razlika nivoa","IU - OU","Maks.","m","15","15","15","20","20","","","20","","20"]
["Standardni pribor","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","","","1","","1"]
["","Drain joint","","","","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","","","1","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","","","1","","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1","1","1"]
["","Drain cap","","","","3","3","3","3","1","","","3","","3"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","","","1~","","1~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","","","50","","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","","","220-240","","220-240"]
["Beleške","","","","","","","","","(1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","","","(1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada","","(1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada"]
["","","","","","","","","","(2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","","","(2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","","(2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]
["","","","","","","","","","(3) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","","","(3) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","","(3) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte"]
["Opseg energetske efikasnosti","","","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Standardni pribor","Drain plug","","","","","","","","","","","1","","1"]