{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":92,"n_cols":8,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSCQ-TV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSCQ4TMV1B","RXYSCQ5TMV1B","RXYSCQ6TMV1B"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Nom.","dBA","51.0 (8)","52.0 (8)","53.0 (8)"]
["Standardni pribor","Priručnik za instalaciju","","","","1","1","1"]
["","Priručnik za upotrebu","","","","1","1","1"]
["","Spojne cevi","","","","1","1","1"]
["Opseg kapaciteta","KS","","","","4","5","6"]
["Radni opseg","Hlađenje","","Maks.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","","","Min.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Grejanje","","Min.","°CWB","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","322.8","303.4","281.3"]
["Maksimalan broj unutrašnjih jedinica koje je moguće priključiti:","","","","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Hlađenje prostora","Uslov B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","","","EERd","","5.5","5.0","4.5"]
["","Uslov D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","4.8","4.9","5.0"]
["","","","EERd","","18.6","19.9","21.2"]
["","Uslov A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.2","2.7","2.7"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Uslov C (25°C - 27/19)","","EERd","","11.4","10.5","8.9"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["SCOP","","","","","4.6","4.7","4.7"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor"]
["Težina","Uređaj","","","kg","89","89","89"]
["Rashladno sredstvo","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Punjenje","","","kg","3.7","3.7","3.7"]
["","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ulazna snaga - 50Hz","Grejanje","Nom.","6°CWB","kW","2.82 (5)","3.44 (5)","4.18 (5)"]
["Indeks kapaciteta priključivanja unutrašnjih jedinica","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Maks.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Kapacitet hlađenja","Prated,c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["COP pri nom. kapacitetu","6°CWB","","","kW/kW","4.29","4.07","3.71"]
["Kombinacija koja se preporučuje","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["Grejanje prostora (Prosečna klima)","TOL","","COPd (deklarisan COP)","","2.8","2.7","2.7"]
["","","","Pdh (deklarisan kapacitet grejanja)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tol (granica radne temperature)","°C","-10","-10","-10"]
["","Uslov D (12°C)","","Pdh (deklarisan kapacitet grejanja)","kW","4.0","4.0","4.0"]
["","","","COPd (deklarisan COP)","","7.9","8.1","8.2"]
["","Uslov B (2°C)","","COPd (deklarisan COP)","","4.5","4.5","4.4"]
["","","","Pdh (deklarisan kapacitet grejanja)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","Uslov C (7°C)","","COPd (deklarisan COP)","","6.3","6.4","6.6"]
["","","","Pdh (deklarisan kapacitet grejanja)","kW","3.4","3.4","3.7"]
["","Uslov A (-7°C)","","COPd (deklarisan COP)","","3.2","3.1","3.1"]
["","","","Pdh (deklarisan kapacitet grejanja)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","TBivalent","","Pdh (deklarisan kapacitet grejanja)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (bivalentna temperatura)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (deklarisan COP)","","2.8","2.7","2.7"]
["Cevne spojnice","Tečnost","","SP","mm","10","10","10"]
["","","","Tip","","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom"]
["","Ukupna duћina cevi","Sistem","Aktuelno","m","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["","Gas","","SP","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","","","Tip","","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom"]
["SEER","","","","","8.1","7.7","7.1"]
["Sound power level","Hlađenje","","Nom.","dBA","68.0 (7)","69.0 (7)","70.0 (7)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","940","940","940"]
["","","","Dubina","mm","460","460","460"]
["","","","Visina","mm","823","823","823"]
["ηs,h","%","","","","182.3","185.1","186.0"]
["Kapacitet grejanja","Prated,h","","","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["","Nom.","","6°CWB","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["","Ime","","","","V1","V1","V1"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Beleške","","","","","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m","(1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m"]
["","","","","","(2) - Hlađenje: T1: unutrašnja temp. 26,7°CDB, 19,4 °CWB, spoljna temp. 35°CB, AHRI 1230:2010, priključenje unutrašnjih jedinica (kanalskih) uključeno","(2) - Hlađenje: T1: unutrašnja temp. 26,7°CDB, 19,4 °CWB, spoljna temp. 35°CB, AHRI 1230:2010, priključenje unutrašnjih jedinica (kanalskih) uključeno","(2) - Hlađenje: T1: unutrašnja temp. 26,7°CDB, 19,4 °CWB, spoljna temp. 35°CB, AHRI 1230:2010, priključenje unutrašnjih jedinica (kanalskih) uključeno"]
["","","","","","(3) - Hlađenje: T3: unutrašnja temp. 29,0°CDB, 19,0 °CWB, spoljna temp. 46°CB, AHRI 1230:2011, priključenje unutrašnjih jedinica (kanalskih) uključeno","(3) - Hlađenje: T3: unutrašnja temp. 29,0°CDB, 19,0 °CWB, spoljna temp. 46°CB, AHRI 1230:2011, priključenje unutrašnjih jedinica (kanalskih) uključeno","(3) - Hlađenje: T3: unutrašnja temp. 29,0°CDB, 19,0 °CWB, spoljna temp. 46°CB, AHRI 1230:2011, priključenje unutrašnjih jedinica (kanalskih) uključeno"]
["","","","","","(4) - Hlađenje: T2: unutrašnja temp. 26,6°CDB, 19,4 °CWB, spoljna temp. 48°CB, AHRI 1230:2010, priključenje unutrašnjih jedinica (kanalskih) uključeno","(4) - Hlađenje: T2: unutrašnja temp. 26,6°CDB, 19,4 °CWB, spoljna temp. 48°CB, AHRI 1230:2010, priključenje unutrašnjih jedinica (kanalskih) uključeno","(4) - Hlađenje: T2: unutrašnja temp. 26,6°CDB, 19,4 °CWB, spoljna temp. 48°CB, AHRI 1230:2010, priključenje unutrašnjih jedinica (kanalskih) uključeno"]
["","","","","","(5) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m","(5) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m","(5) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m"]
["","","","","","(6) - Stvarni broj unutra[njih jedinica zavisi od njihovog tipa (VRV DX unutrašnje jedinice, RA  DX unutrašnje jedinice itd.) i od stepena priključenja sistema:; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(6) - Stvarni broj unutra[njih jedinica zavisi od njihovog tipa (VRV DX unutrašnje jedinice, RA  DX unutrašnje jedinice itd.) i od stepena priključenja sistema:; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(6) - Stvarni broj unutra[njih jedinica zavisi od njihovog tipa (VRV DX unutrašnje jedinice, RA  DX unutrašnje jedinice itd.) i od stepena priključenja sistema:; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","","(7) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koju stvara izvor zvuka.","(7) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koju stvara izvor zvuka.","(7) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koju stvara izvor zvuka."]
["","","","","","(8) - Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte dijagrame nivoa zvuka.","(8) - Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte dijagrame nivoa zvuka.","(8) - Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte dijagrame nivoa zvuka."]
["","","","","","(9) - Pogledajte priručnik za instalaciju ili selekciju cevi rashladnog fluida","(9) - Pogledajte priručnik za instalaciju ili selekciju cevi rashladnog fluida","(9) - Pogledajte priručnik za instalaciju ili selekciju cevi rashladnog fluida"]
["","","","","","(10) - RLA se zasniva na sledećim uslovima: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB","(10) - RLA se zasniva na sledećim uslovima: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB","(10) - RLA se zasniva na sledećim uslovima: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB"]
["","","","","","(11) - MSC predstavlja maksimalnu struju u toku pokretanja kompresora. Ova jedinica koristi isključivo inverterske kompresore. Struja pokretanja je uvek ≤ maksimumu radne struje.","(11) - MSC predstavlja maksimalnu struju u toku pokretanja kompresora. Ova jedinica koristi isključivo inverterske kompresore. Struja pokretanja je uvek ≤ maksimumu radne struje.","(11) - MSC predstavlja maksimalnu struju u toku pokretanja kompresora. Ova jedinica koristi isključivo inverterske kompresore. Struja pokretanja je uvek ≤ maksimumu radne struje."]
["","","","","","(12) - U skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12, da biste se osigurali da je oprema vezana na napajanje čiji je Ssc  ≥ od minimalne Ssc vrednosti, može biti potrebna konsultacija sa predstavnikom komercijalne mreže","(12) - U skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12, da biste se osigurali da je oprema vezana na napajanje čiji je Ssc  ≥ od minimalne Ssc vrednosti, može biti potrebna konsultacija sa predstavnikom komercijalne mreže","(12) - U skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12, da biste se osigurali da je oprema vezana na napajanje čiji je Ssc  ≥ od minimalne Ssc vrednosti, može biti potrebna konsultacija sa predstavnikom komercijalne mreže"]
["","","","","","(13) - MCA mora da se koristi za odabiranje ispravnih dimenzija žice. MCA predstavlja maksimalnu radnu struju.","(13) - MCA mora da se koristi za odabiranje ispravnih dimenzija žice. MCA predstavlja maksimalnu radnu struju.","(13) - MCA mora da se koristi za odabiranje ispravnih dimenzija žice. MCA predstavlja maksimalnu radnu struju."]
["","","","","","(14) - MFA (maks. amperaža osigurača) se koristi za izbor prekidača napajanja i rastavljač za slučaj greške uzemljenja (prekidač za slučaj curenja uzemljenja).","(14) - MFA (maks. amperaža osigurača) se koristi za izbor prekidača napajanja i rastavljač za slučaj greške uzemljenja (prekidač za slučaj curenja uzemljenja).","(14) - MFA (maks. amperaža osigurača) se koristi za izbor prekidača napajanja i rastavljač za slučaj greške uzemljenja (prekidač za slučaj curenja uzemljenja)."]
["","","","","","(15) - TOCA je srednja vrednost svakog skupa OC.","(15) - TOCA je srednja vrednost svakog skupa OC.","(15) - TOCA je srednja vrednost svakog skupa OC."]
["","","","","","(16) - FLA predstavlja nominalnu radnu struju ventilatora","(16) - FLA predstavlja nominalnu radnu struju ventilatora","(16) - FLA predstavlja nominalnu radnu struju ventilatora"]
["","","","","","(17) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(17) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(17) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%."]
["","","","","","(18) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(18) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(18) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega."]
["","","","","","(19) - Vrednost automatskog SEER-a je u skladu sa normalnim radom VRV IV-S  toplotne pumpe i uzima u obzir usavršenu funkcionalnost koja doprinosi uštedi energije (kontrola pomoću promenljive temperature rashladnog fluida).","(19) - Vrednost automatskog SEER-a je u skladu sa normalnim radom VRV IV-S  toplotne pumpe i uzima u obzir usavršenu funkcionalnost koja doprinosi uštedi energije (kontrola pomoću promenljive temperature rashladnog fluida).","(19) - Vrednost automatskog SEER-a je u skladu sa normalnim radom VRV IV-S  toplotne pumpe i uzima u obzir usavršenu funkcionalnost koja doprinosi uštedi energije (kontrola pomoću promenljive temperature rashladnog fluida)."]
["","","","","","(20) - Vrednost standardnog ESEER-a je u skladu sa normalnim radom VRV IV-S toplotne pumpe i ne uzima u obzir usavršenu funkcionalnost koja doprinosi uštedi energije.","(20) - Vrednost standardnog ESEER-a je u skladu sa normalnim radom VRV IV-S toplotne pumpe i ne uzima u obzir usavršenu funkcionalnost koja doprinosi uštedi energije.","(20) - Vrednost standardnog ESEER-a je u skladu sa normalnim radom VRV IV-S toplotne pumpe i ne uzima u obzir usavršenu funkcionalnost koja doprinosi uštedi energije."]
["","","","","","(21) - Vrednosti zvuka se mere u polugluvoj sobi.","(21) - Vrednosti zvuka se mere u polugluvoj sobi.","(21) - Vrednosti zvuka se mere u polugluvoj sobi."]
["","","","","","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi"]
["","","","","","(23) - Ssc: struja kratkog spoja","(23) - Ssc: struja kratkog spoja","(23) - Ssc: struja kratkog spoja"]
["","","","","","(24) - Za detaljni sadržaj standardne opreme pogledajte priručnik za instalaciju/upotrebu.","(24) - Za detaljni sadržaj standardne opreme pogledajte priručnik za instalaciju/upotrebu.","(24) - Za detaljni sadržaj standardne opreme pogledajte priručnik za instalaciju/upotrebu."]