{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":9,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7V1B","RZAG100M7V1B","RZAG125M7V1B","RZAG140M7V1B"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","","Nom.","dBA","","","","52"]
["","Hlađenje","","Nom.","dBA","","","","51"]
["Standardni pribor","Kablovske obujmice","","","","","","","2"]
["","Priručnik za instalaciju","","","","","","","1"]
["","Oznaka za rashladno sredstvo za regulaciju F-gasa","","","","","","","1"]
["","Opšta upozorenja u vezi sa bezbednošću","","","","","","","1"]
["","Energetska oznaka LOT10","","","","","","","1"]
["Rashladno sredstvo","Charge","","","TCO2Eq","","","","2.53"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","","","","675"]
["","Punjenje","","","kg","","","","3.75"]
["","Tip","","","","","","","R-32"]
["Cevne spojnice","Tečnost","","SP","mm","","","","9.52"]
["","Dužina cevovoda","Maks.","OU - IU","m","","","","85"]
["","","Sistem","Bez punjenja","m","","","","40"]
["","","","Odgovarajuća","m","","","","100"]
["","Gas","","SP","mm","","","","15.9"]
["","Razlika nivoa","IU - IU","Maks.","m","","","","0.5"]
["","","IU - OU","Maks.","m","","","","30.0"]
["","Dodatna punjenje rashladnog sredstva","","","kg/m","","","","Pogledati priručnik za instalaciju"]
["Sound power level","Hlađenje","","","dBA","","","","70"]
["","Grejanje","","","dBA","","","","70 (1)"]
["Kompresor","Tip","","","","","","","Hermetički zatvoren klatni kompresor"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","","","","940"]
["","","","Dubina","mm","","","","320"]
["","","","Visina","mm","","","","1,430"]
["Težina","Uređaj","","","kg","","","","92"]
["Power supply","Faza","","","","","","","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","","","50"]
["","Napon","","","V","","","","220-240"]
["Beleške","","","","","","","","(1) - U skladu sa ENER Lot 21"]
["","","","","","","","","(2) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi."]
["","","","","","","","","(3) - Ssc: struja kratkog spoja"]
["","","","","","","","","(4) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode uređaji priključeni na javnu nisko-naponsku mrežu sa ulaznom strujom ≤16 A po fazi."]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","990","1430","1430"]
["","","","Širina","mm","940","940","940"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","320","320","320"]
["Težina","Uređaj","","","kg","70","92","92"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor"]
["Radni opseg","Hlađenje","Spolja","Min.","°CDB","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CDB","52","52","52"]
["","Grejanje","Spolja","Min.","°CWB","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","18.0","18.0","18.0"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","","dBA","64","66","69"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Nom.","dBA","46","47","50"]
["","Grejanje","","Nom.","dBA","49","51","52"]
["Rashladni fluid","Tip","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Količina","","","kg","2.95","3.75","3.75"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","675","675","675"]
["","Količina","","","tCO2Eq","1.99","2.53","2.53"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","SP","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","SP","mm","15.9","15.9","15.9"]
["Cevne spojnice","Dužina cevovoda","Maks.","OU - IU","m","55","85","85"]
["","","Sistem","Odgovarajuća","m","75","100","100"]
["","","","Bez punjenja","m","40","40","40"]
["","Dodatna punjenje rashladnog sredstva","","","kg/m","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju"]
["","Razlika nivoa","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standardni pribor","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Struja - 50Hz","Struja - 50Hz-=-Maksimalna amperaža osigurača (MFA)-=-A","","","A","20","32","32"]
["Nivo zvučne snage","Grejanje","","","dBA","","","69 (1)"]
["Beleške","","","","","","","(1) - U skladu sa ENER Lot 21"]