{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","","Nom.","dBA","","51","52","52"]
["","Hlađenje","","Nom.","dBA","","47","50","51"]
["Standardni pribor","Kablovske obujmice","","","","","2","2","2"]
["","Priručnik za instalaciju","","","","","1","1","1"]
["","Oznaka za rashladno sredstvo za regulaciju F-gasa","","","","","1","1","1"]
["","Opšta upozorenja u vezi sa bezbednošću","","","","","1","1","1"]
["","Energetska oznaka LOT10","","","","","1","1","1"]
["Rashladno sredstvo","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","GWP","","","","","675","675","675"]
["","Punjenje","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Type","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","SP","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Dužina cevovoda","Maks.","OU - IU","m","","85","85","85"]
["","","Sistem","Bez punjenja","m","","40","40","40"]
["","","","Odgovarajuća","m","","100","100","100"]
["","Gas","","SP","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Razlika nivoa","IU - IU","Maks.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Maks.","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Dodatna punjenje rashladnog sredstva","","","kg/m","","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","","dBA","","66","69","70"]
["","Grejanje","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Kompresor","Tip","","","","","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","","940","940","940"]
["","","","Dubina","mm","","320","320","320"]
["","","","Visina","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Težina","Uređaj","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","Faza","","","","","3~","3~","3~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","50","50","50"]
["","Napon","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Beleške","","","","","","(1) - U skladu sa ENER Lot 21","(1) - U skladu sa ENER Lot 21","(1) - U skladu sa ENER Lot 21"]
["","","","","","","(2) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi.","(2) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi.","(2) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi."]
["","","","","","","(3) - Ssc: struja kratkog spoja","(3) - Ssc: struja kratkog spoja","(3) - Ssc: struja kratkog spoja"]
["","","","","","","(4) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode uređaji priključeni na javnu nisko-naponsku mrežu sa ulaznom strujom ≤16 A po fazi.","(4) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode uređaji priključeni na javnu nisko-naponsku mrežu sa ulaznom strujom ≤16 A po fazi.","(4) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode uređaji priključeni na javnu nisko-naponsku mrežu sa ulaznom strujom ≤16 A po fazi."]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","990"]
["","","","Širina","mm","940"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","320"]
["Težina","Uređaj","","","kg","70"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zatvoren klatni kompresor"]
["Radni opseg","Hlađenje","Spolja","Min.","°CDB","-20"]
["","","","Maks.","°CDB","52"]
["","Grejanje","Spolja","Min.","°CWB","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","18.0"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","","dBA","65"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Nom.","dBA","46"]
["","Grejanje","","Nom.","dBA","49"]
["Rashladni fluid","Tip","","","","R-32"]
["","Količina","","","kg","2.95"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","675"]
["","Količina","","","tCO2Eq","1.99"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","SP","mm","9.52"]
["","Gas","","SP","mm","15.9"]
["Cevne spojnice","Dužina cevovoda","Maks.","OU - IU","m","55"]
["","","Sistem","Odgovarajuća","m","75"]
["","","","Bez punjenja","m","40"]
["","Dodatna punjenje rashladnog sredstva","","","kg/m","Pogledati priručnik za instalaciju"]
["","Razlika nivoa","IU - OU","Maks.","m","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5"]
["Standardni pribor","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Napajanje","Faza","","","","3~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","50"]
["","Napon","","","V","380-415"]
["Struja - 50Hz","Struja - 50Hz-=-Maksimalna amperaža osigurača (MFA)-=-A","","","A","16"]