{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQSG71L3V1B","RZQSG100L9V1B","RZQSG125L9V1B","RZQSG140L9V1B"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Širina","mm","900","940","940","940"]
["","","","Dubina","mm","320","320","320","320"]
["Težina","Uređaj","","","kg","67","72.0","74.0","95.0"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor"]
["Radni opseg","Hlađenje","Spolja","Min.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Grejanje","Spolja","Min.","°CWB","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Hlađenje","","","dBA","65","70.0","70.0","69.0"]
["","Grejanje","","","dBA","","70.0","70.0","69.0"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Nom.","dBA","49","53","54","53"]
["","Grejanje","","Nom.","dBA","51","57","58","54"]
["","Noćni tihi rad","","Novo 1","dBA","","49","49","49"]
["Rashladno sredstvo","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Punjenje","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Cevne spojnice","Tečnost","","SP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","SP","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Dužina cevovoda","Maks.","OU - IU","m","50","50","50","50"]
["","","Sistem","Odgovarajuća","m","70","70","70","70"]
["","","","Bez punjenja","m","30","30","30","30"]
["","Dodatna punjenje rashladnog sredstva","","","kg/m","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju"]
["","Razlika nivoa","IU - OU","Maks.","m","15","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standardni pribor","Kablovske obujmice","","","","2","2","2","2"]
["","Priručnik za instalaciju","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Struja - 50Hz","Maksimalna amperaža osigurača (MFA)","","","A","20","40","40","40"]
["Beleške","","","","","(1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi.","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi.","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi."]
["","","","","","(2) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi.","(2) - Ssc: struja kratkog spoja","(2) - Ssc: struja kratkog spoja","(2) - Ssc: struja kratkog spoja"]
["","","","","","(3) - Struja kratkog spoja","(3) - PED (Direktiva o opremi pod pritiskom): sklop = kategorija l: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC","(3) - PED (Direktiva o opremi pod pritiskom): sklop = kategorija l: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC","(3) - PED (Direktiva o opremi pod pritiskom): sklop = kategorija l: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]
["","","","","","","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A"]