{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKEXV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKEXV100","EKEXV125","EKEXV140","EKEXV200","EKEXV250","EKEXV400","EKEXV50","EKEXV500","EKEXV63","EKEXV80"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","401","401","401","401","401","401","401","401","401","401"]
["","","","Širina","mm","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78"]
["Težina","Uređaj","","","kg","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9"]
["Radni opseg","Hlađenje","","Min.","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["Nivo zvučnog pritiska","Nom.","","","dBA","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","Tip","","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj"]
["","","","SP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","6.35","15.90","9.52","9.52"]
["","Gas","","Tip","","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj"]
["","","","SP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["Cevne spojnice","Dužina cevovoda","Sistem","Bez punjenja","m","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Razlika nivoa","IU - IU","Maks.","","Pogledati priručnik, zavisi od spoljašnje jedinice","Pogledati priručnik, zavisi od spoljašnje jedinice","Pogledati priručnik, zavisi od spoljašnje jedinice","Pogledati priručnik, zavisi od spoljašnje jedinice","Pogledati priručnik, zavisi od spoljašnje jedinice","Pogledati priručnik, zavisi od spoljašnje jedinice","Pogledati priručnik, zavisi od spoljašnje jedinice","Pogledati priručnik, zavisi od spoljašnje jedinice","Pogledati priručnik, zavisi od spoljašnje jedinice","Pogledati priručnik, zavisi od spoljašnje jedinice"]
["Beleške","","","","","(2) - Minimalna i maksimalna dužina cevi odnosi se na cevi između sklopa u kojem plin ekspandira i pothlađuje se (EKEXV) u uređaja za rukovanje vazduhom","(2) - Minimalna i maksimalna dužina cevi odnosi se na cevi između sklopa u kojem plin ekspandira i pothlađuje se (EKEXV) u uređaja za rukovanje vazduhom","(2) - Minimalna i maksimalna dužina cevi odnosi se na cevi između sklopa u kojem plin ekspandira i pothlađuje se (EKEXV) u uređaja za rukovanje vazduhom","(2) - Minimalna i maksimalna dužina cevi odnosi se na cevi između sklopa u kojem plin ekspandira i pothlađuje se (EKEXV) u uređaja za rukovanje vazduhom","(2) - Minimalna i maksimalna dužina cevi odnosi se na cevi između sklopa u kojem plin ekspandira i pothlađuje se (EKEXV) u uređaja za rukovanje vazduhom","(2) - Minimalna i maksimalna dužina cevi odnosi se na cevi između sklopa u kojem plin ekspandira i pothlađuje se (EKEXV) u uređaja za rukovanje vazduhom","(2) - Minimalna i maksimalna dužina cevi odnosi se na cevi između sklopa u kojem plin ekspandira i pothlađuje se (EKEXV) u uređaja za rukovanje vazduhom","(2) - Minimalna i maksimalna dužina cevi odnosi se na cevi između sklopa u kojem plin ekspandira i pothlađuje se (EKEXV) u uređaja za rukovanje vazduhom","(2) - Minimalna i maksimalna dužina cevi odnosi se na cevi između sklopa u kojem plin ekspandira i pothlađuje se (EKEXV) u uređaja za rukovanje vazduhom","(2) - Minimalna i maksimalna dužina cevi odnosi se na cevi između sklopa u kojem plin ekspandira i pothlađuje se (EKEXV) u uređaja za rukovanje vazduhom"]